**Pytanie i odpowiedź 4**

**Pytanie:**

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określa min. barwę światła. Zamawiający określa ją jako mniejszą niż 4000. Określona przez Zamawiającego barwa, jest barwą zimną stosowaną zazwyczaj do oświetlenia przejść dla pieszych celem uzyskania odcięcia wzrokowego i poprawy bezpieczeństwa. Standardowo stosowaną barwą światła w oświetleniu ulicznym w Polsce jest barwa neutralna równa 4000K. Wykonawca prosi o dopuszczenie również opraw o neutralnej barwie światła równej 4000K.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw o temperaturze barwowej ≤ 4000 K.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie temperatury barwowej mniejszej niż 3700 K.

Do poprawnej wyceny oferty należy zastosować cenę oprawy oświetleniowej o temperaturze barwowej 4000 K (światło białe).

Przy zastosowaniu opraw o temperaturze barwowej innej niż w dokumentacji wymagane jest wykonania projektu fotometrycznego dla zastosowanej oprawy.