Materiały Szreniawa ETAP II – materiał liniowy

1. Łuk segmentowy 45st PE100 SDR17 DN400 - 2szt
2. Tuleja kołnierzowa długa, wraz z kołnierzem stalowym DN400 – 3szt
3. Rura PE100 SDR17 DN400, 12 m - 24szt (288mb)
4. Mufa elektrooporowa PE DN400, typu FOX 16 szt
5. Taśma ostrzegawcza (UWAGA WODOCIĄG), niebieska 400,00 mb
6. Łańcuch uszczelniający TYPU Integra ŁU – 7 34 ogniwa
7. Uszczelka płaska PN10-16 DN400 8 szt

Loco budowa ul. Nowa, Szrzeniawa, Gmina Komorniki