**Przedmiot zamówienia:**

W niniejszym postępowaniu przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki przystosowanej do ciągnika komunalnego New Holland Boomer 35 o parametrach technicznych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Dostawa fabrycznie nowej brony polowej przystosowanej do ciągnika komunalnego New Holland Boomer 35 o parametrach technicznych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

**I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zamiatarki ciągnikowej:**

Sposób mocowania do ciągnika na **przednim** podnośniku hydraulicznym typu T-302/1 producent Pol – Agra sp. j. Płońsk lub **tylnym** podnośniku hydraulicznym.

Napęd szczotki głównej silnik hydrauliczny ( np. geretorowy)

Szerokość całkowita maszyny bez szczotki bocznej od 1400 do 1600 mm

Szerokość szczotki głównej od 1200 do 1250 mm

Średnica szczotki głównej od 500 do 600 mm

Szczotka główna o średniej twardości

Szczotka główna ( zapasowa ) wzmacniana drutem

Prędkość obrotowa szczotki głównej od 100 do 130 obr./min

Kąt nachylenia szczotki głównej od 10 do 20 stopni

Uchwyt i mocowanie szczotki bocznej o średnicy od 550 do 650 mm, napęd hydrauliczny

Koła jezdne o średnicy minimalnej 200 mm z pełna felgą

Zbiornik na nieczystości opróżniany hydraulicznie.

Zamiatarka musi być objęta gwarancją na okres min. 24 miesięcy – gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne.

**II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę brony polowej ciągnikowej:**

Sposób mocowania na tylnym podnośniku ciągnika New Holland Boomer 35

Szerokość robocza od 2,80 do 3,10 m

Ilość pól 3

Możliwość ręcznego składania i zabezpieczenia zewnętrznych pól podczas transportu drogowego

Brona polowa zębata średnia o dł. cynków ok 16 mm

Rama brony wykonana z profilu zamkniętego przystosowana do zawieszenia do ciągnika komunalnego New Holland Boomer 35