Załącznik nr 4h do SWZ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA URZĄDZENIA** | **ILOŚĆ URZĄDZEŃ** | **SPECYFIKACJA URZĄDZENIA** |
|  | **Przełącznik sieciowy switch** | 1. **szt.** | * Typ – zarządzalny, * Przeznaczenie do szaf RACK 19", * Min. liczba portów LAN 10/100 1 szt., * Min. liczba portów LAN 10/100/1000 48 szt., * Min. Ilość Slotów SFP+ 10G 4 szt., * Min. Ilość Slotów QSFP+ 40G 2 szt., * Min. prędkość magistrali wew. 336 Gb/s, * Min. szybkość przekierowań pakietów 235 mpps, * Procesor min. 0.65 GHz, * Min. ilość rdzeni 1 szt., * Min. Ilość pamięci Flash 16 MB, * Min. Ilość pamięci RAM 64 MB. |

**CZĘŚĆ 8 – Specyfikacja przełącznika sieciowego**