Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/60/24 Sucha Beskidzka, dnia 18.06.2024r.

Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym na Dostawę sprzętu medycznego II postępowanie.

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pytanie 1 do pakietu 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie lampy do fototerapii o poniższych parametrach :

|  |  |
| --- | --- |
| **LP.** | **OPIS** |
|  | Lampa kocykowa, źródło światła z powierzchnią oświetlającą, połączone za pomocą elastycznego węża  |
|  | Źródło światła: 6 niebieskich diód LEDo długości fal 430 nm do 490 nm - pik pomiędzy 455 i 465 nm |
|  | Zasilanie: Napięcie 230 V~ 50-60Hz |
|  | Moc: 90 W max. |
|  | Hałas w paśmie akustycznym < 34 dB |
|  | Szczytowe natężenie na powierzchni skóry pacjenta - 35 μW/cm2/nm; +/- 15% |
|  | Obszar emisji światła 2 X 20 cm x 30 cm |
|  | Obszar efektywnego naświetlania 1200 cm2 |
|  | Szerokość x długość x wysokość (panel lampy):21 cm x 20 cm x 16 cm |
|  | Waga (panel lampy): 1,4 kg , Możliwość zamocowania na statywie (mocowanie w zestawie) |
|  | Żywotność diód LED > 50000 h, wyposażona w licznik czasu pracy  |
|  | Żywotność materacyka > 8000 h |

**Odp. Zamawiający określił wymagania techniczne w SWZ załącznik nr 1a. Złożone przez Państwa w tej formie zapytanie nie pozwoli porównać i ocenić złożonych ofert. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**