Wołomin, dnia 25.03.2025 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

WZP.272.36.2025

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Budowa budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie**

**w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Prosimy o uszczegółowienie informacji „SIŁOWNIK” jaka pojawia się w zestawieniach drzwi i okien.
* Dla drzwi – Wszystkie drzwi wyposażone w samozamykacze z szyną ślizgową na skrzydle czynnym. Samozamykacz wyposażony w mechanizm zmniejszający początkową siłę konieczną do otwarcia ręcznego drzwi.
* Dla okien - Siłownik wyposażony w mechanizm zmniejszający początkową siłę konieczną do otwarcia ręcznego okna.
1. W zestawieniu drzwi zostały wpisane drzwi aluminiowe w klasie antywłamaniowości RC5 – A2, A4, A10. Jakie jest uzasadnienie tak wysokiej klasy? Prosimy o wskazanie producenta drzwi aluminiowych w klasie RC5. Po naszej analizie rynku maksymalna do uzyskania klasa to RC3. Dodatkowo drzwi w klasie antywłamaniowości nie mogą być wyposażone w elektro zaczep – a takie wyposażenie zostało wpisane do drzwi A2 i A4.
* Projektant dopuszcza obniżenie klasy antywłamaniowości do RC3, jednak należy

pamiętać, że w budynku będą przechowywane dokumenty oraz urządzenia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W związku z tym, przy odbiorach konieczne będzie uzyskanie pozytywnej opinii tej jednostki w zakresie zabezpieczeń antywłamaniowych i kontroli dostępu.

* Doszło do omyłki, drzwi antywłamaniowe mają zostać wyposażone w elektrozamek.
1. Po pobraniu dokumentacji w folderze: 4 Projekt Wykonawczy>tom I architektura>2.2 szczegółowe znajduje się tylko plik „WKW szczegółowe”, który zawiera jedynie stronę tytułową. Prosimy o informację czy w tym folderze nie powinno być rysunków szczegółowych?
* Rysunki zostały uzupełnione
1. Prosimy o udostępnienie detalu wykończenia attyk budynku.
* Rysunek znajduje się w 2.2 szczegółowe
1. W dokumentacji projektowej zostało opisanie malowanie tynków cementowo-wapiennych kat. III na ścianach i sufitach. Prosimy o informację czy tak to należy wykonać i czy nie należy uwzględnić jeszcze dodatkowej warstwy gładzi?
* Projekt nie przewiduje zastosowania dodatkowej warstwy z gładzi gipsowej.
1. Czy niewykończony strop betonowy nad klatką schodową należy zaimpregnować?
* Powierzchnie betonowe nieotynkowane i nieobłożone okładziną należy:
 oszlifować; wypełnić ubytki i raki masą reparacyjną w kolorze uzyskanego betonu; sfazować krawędzie 5x5mm; zaimpregnować preparatem krzemianowym.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu