Załącznik nr 2.7 do SWZ

**Formularz wymaganych parametrów technicznych**

**Nr postępowania 24/ZP/2024**

**Pakiet nr 7**

**Postanowienia ogólne:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kosiarki bijakowej tylno-bocznej, ciągnikowej o parametrach technicznych zgodnych ze specyfikacją poniżej.
2. Wymagany jest sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, pełnowartościowy, wolny od wad prawnych oraz od wad fizycznych, w tym produkcyjnych, gotowy do użytku, spełniający wymogi odpowiednich przepisów, norm jakości i bezpieczeństwa oraz dyrektyw UE.
3. Wykonawca dostarczy sprzęt do Zamawiającego na własny koszt. Ubezpieczenie i transport sprzętu do miejsca dostawy Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie przedmiotu zamówienia, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.
4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności dla Pakietu nr 7 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4.2 do SWZ.

**Kosiarka bijakowa tylno-boczna, ciągnikowa**

Producent: ………………………..

Model: ………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne wymagania techniczne** | **Deklaracja Wykonawcy** *\*niepotrzebne skreślić lub wstawić wartość* |
| 1 | Kosiarka wyprodukowana w 2024 r. roku  | *TAK/NIE\**  |
| 2 | Szerokość robocza: min.165, max. 175 cm | *TAK/NIE\**  |
| 3 | Liczba pasów - minimum 4 | …………………………… *(podać ilość pasów)* |
| 4 | Liczba bijaków - minimum 16 | …………………………… *(podać ilość bijaków)* |
| 5 | Waga bijaka - minimum 1,3 kg | …………………………… *(podać wagę bijaka)* |
| 6 | Wyposażona w przeciwnoże | *TAK/NIE\**  |
| 7 | Mechaniczne zabezpieczenie kosiarki - podwójny przegub | *TAK/NIE\** |
| 8 | Hydrauliczny wysuw boczny i poziomy | *TAK/NIE\** |
| 9 | Obudowa z podwójnej blachy | *TAK/NIE\** |
| 10 | Wyposażona w płozy zabezpieczające | *TAK/NIE* |
| 11 | Osłona z gumową kurtyną | *TAK/NIE\** |
| 12 | Mechaniczne otwieranie/zamykanie klapy | *TAK/NIE\** |
| 13 | Regulowana prędkość wszystkich wysuwów hydraulicznych | *TAK/NIE\** |
| 14 | Ustawienie kąta pracy w (+)górę / (-)dół 90˚/60˚ | *TAK/NIE\** |
| 15 | Wał kopiujący regulowany | *TAK/NIE\** |
| 16 |  | *TAK/NIE\** |
|  | Przystosowana do ciągnika o mocy 60-80 kW |  |
| 17 | Waga maszyny – nie więcej niż 1000 kg  | *TAK/NIE\** |
| 18 | Wyposażona w wałek WOM szerokokątny  | *TAK/NIE\** |

**Pozostałe Wymagania:**

1. Gwarancja: 12 miesięcy;

2. Termin dostawy: 7 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Miejsce dostawy: OEMS Prusy, Prusy 8/3, 96-130 Głuchów