|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <-N  **Nr** | <-P  **Podstawa** | <-  **Opis robót** | <-J  **Jm** | <-I  **Ilość** | <-C  **Cena jedn.** | <-W  **Wartość netto** |
|  | Kosztorys | **Montaż wkładu żaroodpornego oraz wentylacyjnego - Sienkiewicza 5** |  |  |  |  |
| 1 | Element | **Montaż wkładu kominowego** |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 401/310/3 | Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów | szt | 5 |  |  |
| 1.2 | KNR 401/310/5 | Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów | m | 27 |  |  |
| 1.3 | Kalkulacja własna | Rozwiercenie przewodu dymowego mieszkania nr 6 | m | 15 |  |  |
| 1.4 | Kalkulacja własna | Montaż wkładu żaroodpornego do kominka o średnicy 180 mm | m | 15 |  |  |
| 1.5 | KNR 401/310/6 | Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przeodó | m | 8 |  |  |
| 1.6 | Kalkulacja własna | Demontaż rury spiro w przewodzie wentylacyjnym w pomieszczeniu kuchni mieszkania nr 10 | m | 12 |  |  |
| 1.7 | Kalkulacja własna | Montaż wkłądu kwasoodpornego w przewodzie wentylacji w pomieszczeniu kuchennym mieszkania nr 10 | m | 12 |  |  |
| 1.8 | KNR 401/310/4  (1) | Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów - materiały z rozbiórki | szt | 5 |  |  |
| 1.9 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km | m3 | 0,8 |  |  |
| 1.10 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km | m3 | 0,8 |  |  |
| **Razem Montaż wkładu kominowego** | | | | | |  |
| **Razem Montaż wkładu żaroodpornego oraz wentylacyjnego - Sienkiewicza 5 netto** | | | | | |  |
| VAT | | | | | |  |
| **Wartość kosztorysu brutto** | | | | | |  |