Załącznik nr 1

### *OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie wiaty śmietnikowej w ośrodku wypoczynkowym w Sząbruku Sile.

|  |  |
| --- | --- |
| Szerokość produktu | 400 cm |
| Głębokość produktu | 400 cm |
| Wysokość frontu produktu | 250 cm |
| konstrukcja | profil zamknięty ocynkowany – malowana **kolor Grafit** |
| poszycie ścian | panele blaszane -**kolor Orzech** |
| drzwi | Dwuskrzydłowe |

Spad dachu Do tyłu

Drzwi dwuskrzydłowe z siatki o szerokości **1,50m** (2x0,75m, wysokość 1,9m) wyposażone w zamek z ilością kluczy – 4-5szt

Wysokość tyłu: **2,34m**

Obraz zawierający na wolnym powietrzu, niebo, drzewo, ziemia

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.

Zdjęcie przykładowe.

Zdjęcia przykładowe obrazujące oczekiwania Zamawiającego.

Wiata o wymiarach 400x400 cm z drzwiami dwuskrzydłowymi zamykanymi na zamek patentowy pozwalający zmieścić 4 szt. koszy o pojemności 1100.

Należy wykonać pod wiatą kostkę brukową betonową szarą gr 6cm (ok. 5m2)wraz z podbudową i wykonaniem obrzeży. W zakresie jest również wykonanie fundamentu pod słupki wiaty.

Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić z Zamawiającym .

**Zapisy ogólne dotyczące wszelkich robót**

1. Wszystkie prace będzie można prowadzić w godzinach od 8.00 do 15.00.
2. W trakcie prowadzenia prac obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu wokół budynku.
3. Przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej.
4. Wizji lokalnej można dokonać w dni w wyznaczonym terminie zgłaszając się do: Pawła Wiśniewskiego tel 661-908-098 lub e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl
5. Wszystkie ewentualne inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania, należy uwzględnić w złożonej ofercie.
6. Wykonawcazobowiązany jestdo wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych na swój koszt.
7. Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie certyfikaty , atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

### Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 24 miesiące.

### 

***Termin wykonania wszystkich prac: 8 tygodni od podpisania umowy***