G.231.196.2024 Załącznik nr 2

**FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu/specyfikacja techniczna** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent/nazwa handlowa/model** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| **1** | **Klimatyzator typu „split” (jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna) wraz z montażem, uruchomieniem, doprowadzeniem instalacji freonowej, zasilania, sterowaniaoraz serwisem na okres gwarancji,:**  - moc chłodnicza **3,5 kW**  - ekologiczny czynnik chłodniczy  - automatyczne oczyszczanie  - filtr elektrostatyczny  - tryb ciszy  - sygnalizacja wycieku freonu  - obsługa z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania  - grawitacyjny odpływ skroplin  - jednostka wewnętrzna: kolor biały  - montaż jednostki zewnętrznej: boczna ściana fasady przy dachu budynku | kpl. | **4** |  |  |  |  |  |
| **2** | **Klimatyzator typu „split” (jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna) wraz z demontażem wyeksploatowanych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych wraz z ich utylizacją oraz montażem, uruchomieniem nowych jednostek oraz serwisem na okres gwarancji:**  - moc chłodnicza **5,0 kW**  - ekologiczny czynnik chłodniczy  - automatyczne oczyszczanie  - filtr elektrostatyczny  - tryb ciszy  - sygnalizacja wycieku freonu  - obsługa z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania  - grawitacyjny odpływ skroplin  - jednostka wewnętrzna: kolor biały  - montaż jednostki zewnętrznej: ściana budynku | kpl. | **4** |  |  |  |  |  |
| **RAZEM**: | | | | | |  | 23% |  |

............………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy