**Załącznik nr 3 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładek pirotechnicznych do granatu NICO spełniającej wymagania określone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa i rodzaj** | **Zamówienie podstawowe** | **Opcja** |
| Wkładka pirotechniczna do granatu NICO | 20 000 szt. | do 20 000 szt. |

1. **Wymagania techniczne:**

Wkładka pirotechniczna do granatu NICO przeznaczona jest do uzbrajania granatu NICO ćwiczebnego, ręcznego, wielokrotnego użycia, ze skorupami wyposażonymi w gwint M 14x1,5.

1. **Wymagania taktyczno-techniczne:**
2. Działanie: Hukowo-błyskowe.
3. Kompatybilne z granatem NICO.
4. Zwłoka: 0,5 - 1,5s.
5. Główne części wkładki pirotechnicznej to metalowa łuska wypełniona mieszaniną pirotechniczną, nagwintowana tulejka służąca do wkręcania do granatu oraz uchwyt z zawleczką.
6. Wkładka spełnia rolę zapłonnika granatów.
7. **Wymagania w zakresie eksploatacji i przechowywania**
8. Wkładki przechowywane w oryginalnych opakowaniach nie mogą tracić swoich właściwości:
   1. podczas transportu drogą lądową, morską i powietrzną;
   2. w czasie bojowego użycia w różnych warunkach klimatycznych i meteorologicznych niezależnie od poru roku.
9. Wkładki nie mogą zmieniać swoich własności w zakresie temperatur od - 40 °C do + 50 °C.
10. Wkładki muszą być fabrycznie nowe, I (pierwszej) kategorii.
11. Zakupywana ilość wkładek musi pochodzić całościowo z nie więcej niż pięciu partii produkcyjnych.
12. Wkładki muszą być zapakowane jednostkowo do 500 sztuk, w opakowaniu zbiorczym nie więcej niż po 10 000 sztuk, przy wadze opakowania zbiorczego nie przekraczającej 50 kg (brutto). Opakowania zbiorcze muszą posiadać trwałe oznaczenie zawierające:
13. numer partii wkładek;
14. datę produkcji wkładek;
15. ilość sztuk wkładek w opakowaniach (skrzyniach);
16. wagę netto i brutto opakowań (skrzyń);
17. oznaczenie klasy niebezpiecznej według przepisów ADR (numer UN oraz kod klasyfikacyjny);
18. oznaczenie klasy opakowania według przepisów IMDG CODE, IATA DGR oraz RID.
19. Opakowanie jednostkowe zabezpieczone plombą, taśmą lub w inny sposób pozwalający na ujęcie w dokumentacji wykonawcy cech zabezpieczenia (nr plomby, taśmy itp.), które uniemożliwi niepowołany dostęp do opakowania.
20. **Wymagania dotyczące gwarancji**
21. Wykonawca udzieli gwarancji na niniejsze środki bojowe zgodnie z specyfikacją techniczną producenta licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Dostarczony towar musi być nowy, wyprodukowany w roku dostawy lub poprzednim. W przypadku stwierdzenia w terminie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach Wykonawca:
22. rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu 14 dni, licząc od daty jego otrzymania,
23. wymieni wadliwy wyrób na nowy w terminie 60 dni,
24. zwróci Zamawiającemu równowartość wadliwych wyrobów powiększoną o karę umowną w wysokości 20% ich wartości, jeżeli nie wykona zobowiązań wynikających z pkt b).
25. Na przedmiot zamówienia Wykonawca musi zapewnić:
26. 2 lata gwarancji na wyroby nie podlegające eksploatacyjnemu zużyciu
27. 15 - letni okres przechowywania licząc od daty dostarczenia wkładek.
28. **Wymagania w zakresie uprawnień wymaganych od Wykonawców przy realizacji Umowy,   
    w tym koncesji, pozwoleń, certyfikatów.**
29. Wykonawca musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normami międzynarodowymi ISO 90001:2015 lub natowskimi publikacjami standaryzacyjnymi AQAP 2131 wydanie C wersja 1.
30. Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję wydaną na podstawie ustawy z 13 czerwca 2019r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j Dz.U. z 2023r. poz. 1743) w zakresie wytwarzania i obrotu lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w części III Rodzaje broni i amunicji - BA pkt 20 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1888)

lub zgodnie z art. 156 ust. 1 ww. ustawy - koncesję uzyskaną na podstawie ustawy z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2037), w zakresie określonym w pkt 17 załącznika nr 1 „Rodzaje broni i amunicji - BA” do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. z 2001 r. nr 145 poz. 1625 z późn. zm.), która zachowuje ważność w późniejszym okresie

lub odpowiedniego dokumentu wystawionego przez organ państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania i obrotu lub obrotu wyrobami będącymi przedmiotem zamówienia.

1. **Termin i sposób realizacji.**
2. Zamówienie podstawowe:

Rozpoczęcie: niezwłocznie po zawarciu umowy

Zakończenie: do trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy nie później niż do dnia 31.10.2025r.

1. Zamówienie w ramach opcji:

Rozpoczęcie: Zamawiający w terminie do dwóch tygodni od podpisania umowy poinformuje Wykonawcę o uruchomieniu dostawy określonej opcją**,** przy czym po upływie tego terminu opcja może być realizowana wyłącznie za zgodą Wykonawcy

Zakończenie: do trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy nie później niż do dnia 31.10.2025r.

1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony towar w ramach jednorazowej dostawy w zakresie zamówienia podstawowego oraz jednorazowej dostawy w zakresie opcji.
2. **Miejsce dostawy.**
3. Jednostka Wojskowa 4724 - Skład Kłaj, 32-015 Kłaj
4. **Wymagane dokumenty.**
5. Przedmiot zamówienia musi posiadać załączoną dokumentację techniczną dostarczoną wraz z dostawą zawierającą:
6. Kartę katalogową wystawioną przez producenta i przetłumaczoną na język polski (dopuszcza się własne tłumaczenie Wykonawcy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem);
7. Numer NSN (jeżeli został nadany);
8. Świadectwo Jakości lub Certyfikat Gwarancji Jakości;
9. Dokładny schemat i opis techniczny.
10. Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (Safety Data Sheet);
11. Certyfikat opakowania;
12. Certyfikat klasyfikacyjny dla SpW wraz z karta oceny materiału wybuchowego pod względem bezpieczeństwa.
13. **Inne.**
14. Przedmiot umowy będzie podlegał nadzorowaniu jakości realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w AQAP 2131 wydanie C, wersja 1.
15. Przedmiot zamówienia będzie podlegał ocenie zgodności zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 747) oraz Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1628), w trybie oceny zgodności: Tryb I.
16. Zgodnie z treścią art. 404 ust. 1 Ustawy PZP o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.