**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I.** | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji samochodu 2020 r. | ……………………..……………..  (wpisać rok produkcji) |
| **II.** | Marka samochodu | ………………………………………….  (wpisać markę samochodu) |
| **III.** | Typ nadwozia | ……………………………………….  (wpisać typ samochodu) |
| **IV.** | Ilość miejsc siedzących | …………………………………………………………………………....  (wpisać ilość miejsc siedzących łącznie z miejscem kierowcy) |
| **V.** | Ilość drzwi | ……………………………………………………  (wpisać ilość drzwi w samochodzie) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | |
| 1. **Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.:** | |
| * Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | |
| * Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022). | |
| 1. **Wymiary zewnętrzne:** | |
| * Długość minimum: 4860 (mm) | |
| * Szerokość minimum: 1850 (mm) | |
| * Wysokość maksimum: 1510 (mm) | |
| 1. **Wymiary wewnętrzne:** | |
| * Pojemność bagażnika minimum: 550 (litry) | |
| * Pojazd o maksymalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg | |
| 1. **Silnik:** | |
| * Benzynowy | |
| * Pojemność skokowa minimum: 1980 (cm3) | |
| * Moc silnika minimum: 200 (kW) | |
| * Norma emisji spalin: EURO 6 | |
| 1. **Układ przeniesienia mocy:** | |
| * Napęd: 4x4 | |
| * Skrzynia biegów: automatyczna minimum 6 biegowa | |
| 1. **Wymagania techniczne:** | |
| **Nadwozie:** | |
| * Rodzaj: liftback | |
| * Kolor: czarny metalizowany lub perłowy | |
| * Szyba przednia podgrzewana, | |
| * Fabrycznie przyciemnione szyby w części tylnej nadwozia (w maksymalnym możliwym stopniu) | |
| * Kamera cofania | |
| * Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych | |
| * Lusterka podgrzewane elektrycznie składane i sterowane | |
| * System reflektorów biksenonowych lub ledowych ze światłami doświetlającymi zakręty | |
| * Lampy przeciwmgielne | |
| * Światła do jazdy dziennej LED | |
| * Czujniki parkowania z przodu i z tyłu | |
| * Rok produkcji samochodu nie starszy niż 2020 rok | |
| **Wnętrze, komfort:** | |
| * Ilość miejsc siedzących - 5 | |
| * Tapicerka Alcantara z elementami skóry (m.in. boczki foteli, zagłówki) | |
| * Przednie fotele z regulacją elektryczną, pamięcią położenia | |
| * Zawieszenie sportowe | |
| * Wybór trybu jazdy | |
| * Podgrzewane fotele kanapy tylnej (co najmniej zewnętrzne fotele) | |
| * Dzielona tylna kanapa | |
| * Klimatyzacja co najmniej dwustrefowa z regulacją elektroniczną | |
| * Roleta przeciwsłoneczna minimum drzwi tylnych | |
| * Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą, z funkcją obsługi min. radia i telefonu oraz automatycznej skrzyni biegów (tzw. skrzydełka) | |
| * Samoczynnie ściemniające się lusterko wsteczne | |
| * Tempomat | |
| * Czujnik deszczu | |
| * Czujnik zmierzchu | |
| * Dywaniki podłogowe przód/tył | |
| * Wykładzina podłogowa i podsufitka w kolorze ciemnym | |
| * Zdalnie sterowany centralny zamek z blokadą | |
| * Autoalarm antywłamaniowy fabryczny | |
| * Pełnowymiarowe koło zapasowe z felgą | |
| * Gniazdo 230V w tylnej części podłokietnika | |
| * Dodatkowe gniazda 12V w lewym i prawym słupku, zasilanie sterowane przez urządzenie rozgłaszające | |
| * Dodatkowe gniazdo 12V w bagażniku | |
| * Gniazdo 12V w konsoli przedniej | |
| * Fabrycznie montowane radio oraz nawigacja GPS o przekątnej ekranu min. 9 cali z aktualnym kompletem map i bezpłatna aktualizacją wraz z anteną oraz kompletem min. 8 głośników. Bezpłatna aktualizacja map nawigacji w okresie min. 3 lat od daty zakupu | |
| **Bezpieczeństwo:** | |
| * ABS | |
| * Min. 6 poduszek powietrznych | |
| * Kurtyny powietrzne | |
| * Poduszka powietrzna chroniąca nogi kierowcy | |
| * Poduszki powietrzne chroniące pasażerów tylnej kanapy | |
| * Aktywny system stabilizacji toru jazdy | |
| * Progresywny układ kierowniczy | |
| * Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser) | |
| * Pasy bezpieczeństwa wyposażone w napinacze pirotechniczne oraz ograniczniki siły naprężenia pasów | |
| * Funkcja monitorowania martwego pola | |
| * Obręcze kół ze stopów lekkich – min. 18 cali z zabezpieczeniem antykradzieżowym | |
| **Oznakowanie:**  Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (DZ. URZ. KG PSP 2020.3)  Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy | |
| **Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, dźwiękowe i świetlna, a w tym:**   * **dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane w przedniej części pojazdu, w okolicach atrapy,** * **dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane pod tylną szybą,** * **pojedyncza lampa LED o barwie światła niebieskiej zamontowana pod przednią szybą,** * **dwie lampy LED koloru niebieskiego z mocowaniem magnetycznym do mocowania na dachu pojazdu - (każda z lamp musi posiadać min. jeden rząd z co najmniej 3 LED-ami o wysokiej światłości - zasilanie z dodatkowych gniazd elektrycznych zamontowanych w kabinie kierowcy. Pojazd wyposażony w nagłośnienie zewnętrzne do podawania komunikatów głosowych. Manipulator sygnalizacji w ruchu uprzywilejowanym zintegrowany z mikrofonem do podawania komunikatów głosowych,** * **dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN” o natężeniu dźwięku min 115 dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy.**   **Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na wniosek Wykonawcy.** | |
| **Wykonawca zapewni montaż w pojeździe radiotelefonu dostarczonego przez odbiorcę.** | |
| 1. **Gwarancja:** | |
| Na samochód minimum: 2 lata | …………………………………………….  (wpisać długość okresu gwarancji) |
| Na powłokę lakierniczą minimum: 2 lata | ……………………………………………..  (wpisać długość okresu gwarancji) |
| Na perforację nadwozia minimum 10 lat | ……………………………………………  (wpisać długość okresu gwarancji) |
| Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty oraz ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji | ……………………………………………  (potwierdzić spełnienie warunku) |
| Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, 2 kamizelki ostrzegawcze | ……………………………………………  (wpisać TAK/NIE) |

................................................................................

data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych