Załącznik nr 1 do SWZ

Wykaz lamp

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Miejscowość | Liczba punktów świetlnych zlokalizowanych na słupach stanowiących własność Gminy Międzylesie | Moc i rodzaj lampy |
| 1. | Domaszków  *Droga gminna* | 6 | LRF – 125W - 6 szt. |
|  | Goworów  *droga powiatowa* | 15 | LRF – 125W - 4 szt.  WLS - 150W - 11szt. |
| 2. | Kamieńczyk  *droga powiatowa* | 30 | WLS – 100W – 28 szt.  WLS – 150W – 2 szt. |
| 3. | Michałowice  *droga powiatowa* | 6 | LRF – 250W – 1 szt.  LRF - 125W – 5 szt. |
| 4. | Nowa Wieś  *droga powiatowa* | 17 | WLS 70 W – 17 szt. |
| 5. | Niemojów  *droga powiatowa* | 5 | LRF – 250 W – 5 szt. |
| 6. | Roztoki  *droga gminna* | 5 | WLS – 70W – 5 szt. |
| 7. | Smreczyna  *droga krajowa* | 1 | WLS – 150W – 1 szt. |
| 8. | Międzylesie  ul. Graniczna  *droga krajowa* | 12 | LRF – 125W – 7 szt.  WLS – 150W – 5 szt. |
| 9. | Międzylesie  ul. Wojska Polskiego  *droga krajowa* | 7 | WLS – 150 W – 7 szt. |
| 10. | Międzylesie  ul. J. Sobieskiego  *droga powiatowa* | 11 | WLS – 150W – 10 szt. |
| 11. | Międzylesie  ul. Powstańców Śląskich  *droga powiatowa* | 6 | WLS – 100W – 6 szt. |
| 12. | Międzylesie  ul. Szarych Szeregów  *droga gminna* | 8 | WLS – 150W – 1 szt.  LRF – 125W – 6 szt.  LRF – 250W – 1 szt. |
| 13. | Międzylesie  ul. A. Mickiewicza  *droga gminna* | 2 | WLS – 70W - 1 szt.  LRF – 250W – 1 szt. |
| 14. | Międzylesie  ul. B. Chrobrego  *droga powiatowa* | 3 | WLS – 150W – 3 szt. |
| 15. | Międzylesie  ul. Kościelna  *droga gminna* | 14 | WLS – 100W – 7 szt.  WLS – 150W – 7 szt. |
| 16. | Międzylesie  ul. Tysiąclecia P.P.  *droga gminna* | 19 | WLS – 70W – 13 szt.  LRF – 125W – 6 szt. |
| 17. | Międzylesie  ul. Klonowa  *droga gminna* | 6 | LRF – 125W – 6 szt. |
| 18. | Międzylesie  ul. L. Waryńskiego  *droga krajowa* | 13 | WLS – 150W – 13 szt. |
| 19. | Międzylesie  ul. Warszawska  *droga krajowa* | 13 | WLS – 150W – 13 szt. |
| 20. | Międzylesie  ul. Lipowa  *droga wojewódzka* | 20 | LRF – 250W - 3 szt.  LRF – 125W – 17 szt. |
| **21.** | **RAZEM** | **219** |  |