Opole dn. 11.12.2020

**Zakres naprawy geometrii młyna cementu nr 4**

1. Naprawa geometrii walczaka młyna cementu nr 4:

* cięcie korygujące geometrie młyna,
* ustawienie i przygotowanie spawania młyna,
* spawanie walczaka młyna zgodnie z ustalona technologią.