|  |  |
| --- | --- |
| Znalezione obrazy dla zapytania: wiskitki logo**GMINA WISKITKI** | Wiskitki, dnia 15 marca 2022 r. |
|  |
| IZRK.271.4.2022 |  |

Informacja o wyjaśnieniach treści SWZ

 Zamawiający – **Gmina Wiskitki** – informuje, że w postępowaniu pn.: „Rozbudowa szkoły podstawowej w Miedniewicach – etap I” wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, na który Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:** „Czy zamawiający podając we wzorze umowy w paragrafie 4 termin zakończenia robót na 1 grudzień 2022r. miał na myśli wykonanie robót pierwszego etapu czy całości zadania?

Termin związania z ofertą jest do 20 kwietnia 2022roku, podpisanie umowy z potencjalnym wykonawcą nastąpi pod koniec kwietnia 2022roku.

Na wykonanie całego zadania zostanie 7 miesięcy.

Jest to termin mało realny.”

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający informuje, że w ramach zamówienia pn.: „Rozbudowa szkoły podstawowej w Miedniewicach – etap I” Wykonawca ma zrealizować wszystko to, co zostało wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia. To zamówienie z kolei dzielone jest na etapy (podetapy) w celu opisu rozliczeń częściowych z Wykonawcą.

**Pytanie nr 2:** „Proszę o podanie rozmiaru umywalki: 50 cm, 55 cm, 60 cm?”

**Odpowiedź nr 2:** Zamawiający informuje, że wskazane wyposażenie realizowane będzie w ramach innego zamówienia publicznego. Niniejsze zamówienie publiczne obejmuje realizację stanu surowego zamkniętego wraz z instalacjami wewnętrznymi i tynkami. Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia publicznego powinni się kierować wskazaniami z Opisu Przedmiotu Zamówienia.

**Pytanie nr 3:** „Baterie umywalkowe stojące z mieszaczem: wykonanie zwykłe jednouchwytowe czy wersja wandaloodporna?”

**Odpowiedź nr 3:** Zamawiający informuje, że wskazane wyposażenie realizowane będzie w ramach innego zamówienia publicznego. Niniejsze zamówienie publiczne obejmuje realizację stanu surowego zamkniętego wraz z instalacjami wewnętrznymi i tynkami. Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia publicznego powinni się kierować wskazaniami z Opisu Przedmiotu Zamówienia.

**Pytanie nr 4:** „Brodzik: jaki wymiar brodzika: 90x90 cm? Brodzik najazdowy, ryflowany?”

**Odpowiedź nr 4:** Zamawiający informuje, że wskazane wyposażenie realizowane będzie w ramach innego zamówienia publicznego. Niniejsze zamówienie publiczne obejmuje realizację stanu surowego zamkniętego wraz z instalacjami wewnętrznymi i tynkami. Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia publicznego powinni się kierować wskazaniami z Opisu Przedmiotu Zamówienia.

**Pytanie nr 5:** „Bateria natryskowa: zwykła naścienna czy podtynkowa wersja wandaloodporna?”

**Odpowiedź nr 5:** Zamawiający informuje, że wskazane wyposażenie realizowane będzie w ramach innego zamówienia publicznego. Niniejsze zamówienie publiczne obejmuje realizację stanu surowego zamkniętego wraz z instalacjami wewnętrznymi i tynkami. Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia publicznego powinni się kierować wskazaniami z Opisu Przedmiotu Zamówienia.

**Pytanie nr 6:** „Podgrzewacz pojemnościowy: w tabelce (Opis strona 5 pdf – nie ma niestety numeracji stron) podano pojemność podgrzewaczy V=100-120 l. Natomiast w dalszej części opisu na tej samej stronie oraz na rysunkach podano pojemność V=300-350 l. Proszę o podanie konkretnej pojemności dla podgrzewaczy.”

**Odpowiedź nr 6:** Zamawiający informuje, że wnioskowane informacje znajdują się w opisie dla branży sanitarnej – pkt 4.1.2 – oraz w rysunkach (300-350).

**Pytanie nr 7:** „Wpust Wp1: prosimy o potwierdzenie, że wpust ma być wykonany ze stali kwasoodpornej.”

**Odpowiedź nr 7:** Zamawiający informuje, że wskazane wyposażenie realizowane będzie w ramach innego zamówienia publicznego. Niniejsze zamówienie publiczne obejmuje realizację stanu surowego zamkniętego wraz z instalacjami wewnętrznymi i tynkami. Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia publicznego powinni się kierować wskazaniami z Opisu Przedmiotu Zamówienia.

**Pytanie nr 8:** „Kanalizacja sanitarna: czy kanalizacja sanitarna ma być wykonana tylko w narysowanym zakresie tj „zielonej lini”? Na rysunku brakuje wrysowanych podejść pod przybory sanitarne z zaznaczeniem średnic rurociągów. Prosimy o przesłanie rysunku dotyczącego kompleksowego rozwiązania dotyczącego kanalizacji sanitarnej.”

**Odpowiedź nr 8:** Zamawiający informuje, że kanalizacja sanitarna powinna być wykonana kompleksowo z podejściami zgodnie z opisem pkt. 4.2.

**Pytanie nr 9:** „Instalacja skroplin: prosimy o podanie średnicy rurociągu skroplin oraz materiał z jakiego ma być wykonana ta instalacja (PP, PCV klejone?)”

**Odpowiedź nr 9:** Zamawiający informuje, że rurociąg skroplin powinien zostać wykonany z materiału PCV o średnicy 25 lub 32.

**Pytanie nr 10:** „Zestaw wodomierzowy: proszę o określenie co wchodzi w ten zestaw. Proszę o podanie parametrów wodomierza. Wodomierz zwykły czy z modułem (jeśli z modułem to jakim: M-Bus, radiowy?)”

**Odpowiedź nr 10:** Zamawiający informuje, że w zestawie powinny się znaleźć: wodomierz zwykły 25 + zawory odcinające DN 50 + DN 40 + zawór antyskażeniowy typ EA DN 40.

**Pytanie nr 11:** „Kanalizacja sanitarna: odcinek od studni schładzającej do pionu: z jakiego materiału: PCV, żeliwo? Proszę o podanie też średnicy rurociągu.”

**Odpowiedź nr 11:** Zamawiający informuje, że rurociąg powinien zostać wykonany z materiału PCV (lite) o średnicy 160.

**Pytanie nr 12:** „Czy w pomieszczeniach 1.27; 1.36;1.33; 1.32; 1.31; 1.29 należy przyjąć grzejnik w wersji „podwójny ocynk”?”

**Odpowiedź nr 12:** Zamawiający informuje, że należy przyjąć podwójny ocynk.

**Pytanie nr 13:** „Głowice termostatyczne: zwykłe czy wersja wzmocniona wandaloodporna?”

**Odpowiedź nr 13:** Zamawiający informuje, że należy przyjąć głowice termostatyczne w wersji zwykłej.

**Pytanie nr 14:** „Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt w tym obliczenia dla technologii kotłowni w tym:

a. parametry niezbędne do prawidłowego doboru pomp tj: przepływ i wysokość podnoszenia;

b. podanie średnicy oraz kvs dla zaworów 3-drogowych;

c. dobór naczynia przeponowego dla podgrzewaczy wody;

d. dobór zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewaczy wody;

e. dobór zaworu oznaczonego na schemacie „A27” oraz „A27.A”;

f. załączenie do dokumentacji prawidłowego schematu (nie skopiowanego od producenta na którym brakuje np. zaworów odcinających, zwrotnych, całego zestawu do uzupełnienia zładu, manometrów, termometrów itd.)”

**Odpowiedź nr 14:** Zamawiający informuje, że:

Dla punktu a: obieg ct. Qp= 1,5-2,0 m3/h Hp=2,5m | obieg instalacji grzejnikowej Qp=0,6-1,0m3/h Hp=2,5m

Dla punktu b: należy przyjąć rozwiązanie zgodne ze sztuką budowlaną i stosowaną technologią. Wykonawca uszczegółowi ten element na etapie realizacji zadania.

Dla punktu c: N 35

Dla punktu d: należy przyjąć rozwiązanie zgodne ze sztuką budowlaną i stosowaną technologią. Wykonawca uszczegółowi ten element na etapie realizacji zadania.

Dla punktu e: należy przyjąć rozwiązanie zgodne ze sztuką budowlaną i stosowaną technologią. Wykonawca uszczegółowi ten element na etapie realizacji zadania.

Dla punktu f: należy przyjąć rozwiązanie zgodne ze sztuką budowlaną i stosowaną technologią. Wykonawca uszczegółowi ten element na etapie realizacji zadania.

**Pytanie nr 15:** „Czy do wyceny należy ująć stację uzdatniania wody?”

**Odpowiedź nr 15:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 16:** „Proszę o podanie co ma wchodzić w skład suchego urządzenia gaśniczego”

**Odpowiedź nr 16:** Zamawiający informuje, że należy przyjąć „PÓŁSTAŁE URZĄDZENIE GAŚNICZE” (PUG), w skład którego wchodzi wytwornica piany i przyłącze zakończone złączką w zabudowanej skrzynce do podłączenia strażackiego.

**Pytanie nr 17:** „Prosimy o podanie sprężu dla wentylatorów WM1, WM2, WM4”

**Odpowiedź nr 17:** Zamawiający informuje, że spręż dla wentylatorów wyniesie 60Pa.

**Pytanie nr 18:** „Czy wentylator WM4 ma być w wersji EX?”

**Odpowiedź nr 18:** Zamawiający informuje, że wentylator powinien być przede wszystkim w wersji przeciwwybuchowej.

**Pytanie nr 19:** „Prosimy o podanie sprężu dla centrali wentylacyjnej”

**Odpowiedź nr 19:** Zamawiający informuje, że wartość sprężu dla centrali wentylacyjnej wyniesie 180Pa.

**Pytanie nr 20:** „Proszę o potwierdzenie czy nawiewniki w oknach PCV mają być higrosterowane i czy Zamawiający ma jakieś konkretne wymagania parametrów technicznych co do tego materiału.”

**Odpowiedź nr 20:** Zamawiający informuje, że wyklucza nawiewniki w oknach i jednocześnie nie ma dodatkowych wymagań co do parametrów technicznych okien lub materiału okien w stosunku do dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 21:** „Proszę o podanie parametrów pakietów szybowych”

**Odpowiedź nr 21:** Zamawiający informuje, że parametrem Umax dla całego okna jest 0,9 W/m2\*K, szyby zwykłe, ciepła ramka.

**Pytanie nr 22:** „Okno O5 wg rzutu parteru ma być dostarczone jako EI30 co wskazuje na wykonanie go w aluminium a nie PCV. Przy tych wymiarach można je wykonać tylko jako FIX, oraz nie będziemy mogli uzyskać wsp. U 0,9 W/m2\*K.”

**Odpowiedź nr 22:** Zamawiający w takiej okoliczności potwierdza. Okno aluminiowe FIX ze współczynnikiem Umax dla całego okna 0,9 W/m2\*K.

**Pytanie nr 23:** „Drzwi D5. Proszę o potwierdzenie faktu że z 4 szt. z zestawienia tylko 1 szt. ma być wykonana w EI30, a 3 szt. bez odporności ogniowej.”

**Odpowiedź nr 23:** Zamawiający informuje, że 3 sztuki drzwi bez odporności ogniowej mają być zrealizowane w tym zamówieniu. 1 sztuka drzwi EI30 ma być zrealizowana w innym zamówieniu publicznym.

**Pytanie nr 24:** „Proszę o podanie współczynnika U dla wszystkich drzwi stalowych.”

**Odpowiedź nr 24:** Zamawiający informuje, że dla drzwi stalowych zewnętrznych Umax 1,3 W/m2\*K.

**Pytanie nr 25:** „Drzwi stalowe antywłamaniowe: w wymaganiach zapisano informację o zamku antypanicznym, co wyklucza uzyskanie antywłamaniowości. Jeżeli będą musiały być antywłamaniowe to proszę o informację w jakiej klasie RC.”

**Odpowiedź nr 25:** Zamawiający informuje, że drzwi stalowe EI30 będą z samozamykaczem i wielopunktowym zamkiem antypanicznym np. paniLock lub równoważnym zapewniającym wysoką klasę odporności na włamanie.

**Pytanie nr 26:** „Proszę o informację czy Zamawiający posiada przedmiary na rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego.”

**Odpowiedź nr 26:** Zamawiający informuje, że nie posiada przedmiarów na rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego.