**AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ**

**ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA**



**GDYNIA**

**2025**

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SAMOCHÓD POWINIEN SPEŁNIAĆ MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **TAK/NIE\*** |
|  | Samochód fabrycznie nowy – rok produkcji 2024/2025. |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita 3,5 tony. |  |
|  | Samochód osobowy: przeznaczony do przewozu 9 osób. |  |
|  | Silnik: Benzynowy lub Diesel (minimum 110 kW). |  |
|  | Skrzynia biegów: Automatyczna. |  |
|  | Napęd: na przednie koła lub na wszystkie koła. |  |
|  | Norma spalin: EURO 6 lub wyższa. |  |
|  | Wysokość pojazdu (nieobciążonego): max 2200 mm. |  |
|  | Kolor lakieru: granat, grafitowy, odcienie szarości. |  |
|  | Kolor wnętrza: czarny, grafit lub odcienie szarości. |  |
|  | Tapicerka: skórzana lub materiałowa, również w przedziale pasażerskim. |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i wszystkich pasażerów. |  |
|  | Klimatyzacja przestrzeni kierowcy i przestrzeni pasażerskiej. |  |
|  | System multimedialny lub radio. |  |
|  | Elektryczne szyby z przodu. |  |
|  | Kierownica wielofunkcyjna. |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego. |  |
|  | System ABS. |  |
|  | System ESP. |  |
|  | Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach. |  |
|  | Immobilizer. |  |
|  | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu pojazdu. |  |
|  | Tempomat. |  |
|  | Drzwi przesuwane z prawej lub z obu stron (prawej i lewej strony). |  |
|  | Czujniki parkowania przód i tył. |  |
|  | Kamera cofania. |  |
|  | Felgi aluminiowe z oponami zimowymi klasy PREMIUM. |  |
|  | Dodatkowy komplet kół (felgi aluminiowe z oponami letnimi klasy PREMIUM). |  |
|  | Hak holowniczy z możliwością prostego demontażu. |  |
|  | Przyciemnione szyby z tyłu w kolorze czarnym. |  |
|  | Światła w technologii LED. |  |
|  | Centralny zamek z pilotem (w kluczyku) - minimum 2 kpl. |  |
|  | Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica min. 2 kg. |  |
|  | Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym. |  |

**DODATKOWE PARAMETRY TECHNICZNE:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **OPIS DODATKOWYCH PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **TAK/NIE\*** |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą. |  |
|  | Gwarancja na perforację nadwozia – 10 lat. |  |
|  | Gwarancja mechaniczna i elektryczna (obejmująca całe wyposażenie na 24 miesiące). |  |
|  | Funkcja HOLD. |  |
|  | Funkcja START- STOP. |  |
|  | System sygnalizacji niezapiętych pasów. |  |
|  | Układ ostrzegania przed kolizją. |  |
|  | System rozpoznawania znaków. |  |
|  | Układ kontroli ciśnienia w oponach. |  |
|  | Czujnik deszczu. |  |
|  | Czujnik zmierzchu. |  |
|  | System ASR. |  |
|  | Regulacja siedzeń w przestrzeni kierowcy i części pasażerskiej. |  |
|  | Regulowana kolumna kierownicza. |  |
|  | Asystent wjazdu na wzniesienia.  |  |
|  | Asystent bocznego wiatru. |  |
|  | Nawigacja. |  |
|  | Elektromechaniczny hamulec postojowy. |  |
|  | System kontroli martwego pola. |  |
|  | Lusterka boczne sterowane i ogrzewane elektrycznie.  |  |
|  | Ogrzewanie szyby przedniej. |  |
|  | Gniazda 12V w przestrzeni pasażerskiej. |  |
|  | Dodatkowe chłodzenie i ogrzewanie w części pasażerskiej. |  |
|  | Boczne kurtynowe powietrzne w części pasażerskiej. |  |
|  | Podłokietniki w przestrzeni pasażerskiej |  |
|  | Uchwyty w przestrzeni pasażerskiej. |  |
|  | Blokada drzwi przesuwanych. |  |
|  | Oświetlenie w przestrzeni pasażerskiej. |  |
|  | Oświetlenie do czytania w przestrzeni pasażerskiej |  |
|  | Oświetlenie przestrzeni bagażowej |  |

Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawa samochodu przekazać:

1. Komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta (minimum 2 kpl.).
2. Faktura VAT (zgodnie z ustawowym terminem),
3. Fabryczną instrukcję obsługi pojazdu wraz z niezbędnymi dokumentami do prawidłowej eksploatacji przez Zamawiającego.

Wymogi dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego.

Warunki gwarancji nie mniej niż: **24 miesiące bez limitu przejechanych kilometrów.**

Terminy i forma dostarczenia (dostawy) – dostawa do siedziby Zamawiającego.

Dostawa musi być zrealizowana do dnia 30 kwietnia 2025 r.