**Specyfikacja warunków rozbiórki wiaty magazynowej.**

Szczegółowy wykaz prac rozbiórki wiaty magazynowej stalowej, z uwzględnieniem kolejności działań:

**1. Przygotowanie**

**1.1. Dokumentacja i pozwolenia**

* Udzielone pozwolenie na rozbiórkę decyzja nr 186/2024 z dnia 26 czerwca 2024 rok wraz z projektem rozbiórki.
* Przygotowanie planu rozbiórki z uwzględnieniem numerowania elementów w celu późniejszego złożenia wiaty.

**1.2. Przygotowanie terenu**

* Odłączenie mediów (prąd przy udziale służb UR Zamawiającego).
* Wyznaczenie i zabezpieczenie strefy rozbiórki (barierki, taśmy ostrzegawcze).
* Przygotowanie terenu składowania elementów wiaty (barierki, taśmy ostrzegawcze).

**2. Demontaż elementów wiaty**

Demontaż wiaty magazynowej wykonywany będzie zgodny z zatwierdzonym Projektem Rozbiórki oraz przygotowanym przez Wykonawcę Planem rozbiórki z uwzględnieniem numerowania elementów w celu późniejszego złożenia wiaty

**3. Miejsce składowania**

**3.1. Transport elementów**

* Elementy transportowane będą na miejsce pokazane na rysunku nr 1.
* Usunięcie wszelkich pozostałości po rozbiórce.
* Uporządkowanie terenu.
* Rekultywacja terenu, jeśli jest to wymagane.

**4. Dokumentacja**

* Dokumentacja zdjęciowa przed, w trakcie i po zakończeniu rozbiórki.
* Złożenie dokumentacji do odpowiednich urzędów, jeśli jest to wymagane.

**5. Termin realizacji**

Rozpoczęcie prac rozbiórkowych nastąpi do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

W ofercie określić:

Czas rozbiórki ilość dni kalendarzowych.

Cena prac rozbiórkowych wraz ze sprzętem.