**Futerał na RMP 75 ml koloru czarnego**

- formowany na sztywno, dopasowany do kształtu pojemnika RMP 75 ml (*wg nowego wzoru,* *umożliwiający łatwe i szybkie wyciągnięcie z futerału, a jednocześnie uniemożliwiające samoczynne jego wypadanie)*

- odporny na zgniatanie, nie może się odkształcać,

- wykonany z dwóch warstw tkaniny typu kordura o całkowitej grubości co najmniej 2,7 mm przy czym grubość kordury z której ma być wykonany nie może być mniejsza niż 0,5 mm, przedzielonej wewnętrznym wkładem usztywniającym,

- zamykany/zapinany na rzepa,

- krawędzie obszyte taśmą,

- mocowany do pasa policyjnego o szerokości 50-55mm, za pomocą wszytej taśmy lub skóry