Załącznik nr 3A do SWZ

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp**. | **Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne oraz wyposażenie** | **Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne oraz wyposażenie** |
|  |  |
| **Rodzaj pojazdu** |  |
| Oferowany model pojazdu | Wskazać: |
|  1 | Typ pojazdu | Samochód osobowy podrodzaj wielozadaniowy fabrycznie nowy, nieużywany bezwypadkowy, bez żadnych napraw mechanicznych i lakierniczych, bez wad konstrukcyjnych, pochodzący z autoryzowanego salonu. | TAK/NIE\* |
|  2 | Ilość miejsc siedzących   | Fabrycznie przystosowany do przewozu 8 osób, z czego 7 pasażerów i 1 kierowca. Miejsca siedzące 2 w pierwszym rzędzie, 3 w drugim i 3 w trzecim. **Co najmniej 1 miejsce w 2 rzędzie możliwe do niezależnego montażu/demontażu.**Możliwość demontażu drugiego i trzeciego rzędu siedzeń w celu powiększenia przestrzeni ładunkowej bez użycia narzędzi - system modułowego mocowania siedzeń. | TAK/NIE\* |
|  3  | Rok produkcji | 2024 | TAK/NIE\* |
|  4 | Długość pojazdu | Minimalnie: 5200mm; Maksymalnie: 5500mm | Wskazać: |
|  5 | Szerokość pojazdu (bez lusterek zewnętrznych) | Minimalnie: 1900mm; Maksymalnie: 2000mm | Wskazać: |
|  |  |  |  |
|  6  | Długość przestrzeni ładunkowej (po wyjęciu 2 rzędów foteli) | Minimalnie: 2800mm; Maksymalnie: 3000mm | Wskazać: |
|  7  | Szerokość przestrzeni ładunkowej (po wyjęciu foteli) | Minimalnie: 1500mm; Maksymalnie: 1800mm | Wskazać: |
|  8 | Wysokość pojazdu | Minimalnie: 1900mm; Maksymalnie: 2000mm | Wskazać: |
|  9 | Nadwozie | Z powiększoną przestrzenią ładunkową  |  |
|  10 | Pojemność zbiornika paliwa | min.60 litrów max.100 | Wskazać: |
|  11 | Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego  | Kierownica po lewej stronie pojazdu | TAK/NIE\* |
|  12 | Drzwi od kierowcy i pasażera.Boczne drzwi w przestrzeni ładunkowej. | Przesuwne po lewej i prawej stronie z elektrycznym wspomaganiem domykania  | TAK/NIE\* |
|   13 | Tylne drzwi | Dwuskrzydłowe z oknami ogrzewanymi (otwierane min.170 stopni) | Wskazać: |
|  14 | Kolorystyka nadwozia | Ciemny odcień, metalik (preferowany granatowy) | Wskazać: |
|  15 | Tapicerka | Przestrzeń ładunkowa wyłożona tworzywem sztucznym lub innymi materiałami pokrywającymi blachy. | Wskazać: |
| **Silnik oraz skrzynia biegów** |  |
|  16 | Rodzaj paliwa  | Diesel | TAK/NIE\* |
|  17  | Pojemność silnika | Minimalnie: 1800 cm3; Maksymalnie: 2200 m3 | Wskazać: |
|  18  | Moc silnika | 140-160 KM | Wskazać: |
|  19 | Norma emisji spalin | Minimum: EURO 6 | Wskazać: |
|  20 | Skrzynia biegów | Automatyczna | TAK/NIE\* |
| **Wyposażenie** |  |
|  21 | Kierownica | Wielofunkcyjna z obsługą telefonu, radia i regulacją położenia (przód/tył, góra/dół) | TAK/NIE\* |
|  22 | Szyby | Lewe - w przestrzeni pasażerskiej /ładunkowej.Prawe - w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej.  | TAK/NIE\* |
|  23 | Szyby | Szyby termoizolacyjne z przodu. Przednia podgrzewana.  | TAK/NIE\* |
|  24 | Wycieraczki  | Przedniej szyby z regulacją prędkości, spryskiwaczem oraz czujnikiem deszczu. | TAK/NIE\* |
|  25 | Lusterka zewnętrzne  | W kolorze nadwozia, sterowane elektrycznie (regulacja i składanie) oraz podgrzewane. | TAK/NIE\* |
|  26 | Lusterko wsteczne wewnętrzne | Automatycznie przyciemniane | TAK/NIE\* |
|  27 | Czujniki parkowania  | W przednim i tylnym zderzaku | TAK/NIE\* |
|  28 | Reflektory  | Co najmniej przednie w technologii LED, system automatycznie uruchamianych **świateł drogowych**. | TAK/NIE\* |
| 29 | Tempomat  | TAK/NIE\* |
|  30 | Komputer pokładowy | TAK/NIE\* |
|  31 | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), system stabilizacji toru jazdy (ESP). Wspomaganie ruszania pod górę. | TAK/NIE\* |
|  32 | Instalacja telefoniczna Bluetooth | TAK/NIE\* |
|  33 | System do komunikacji ze smartphone | TAK/NIE\* |
|  34 | Czujnik informujący o spadku ciśnienia w oponach | TAK/NIE\* |
|  35 | Czujnik zmęczenia kierowcy  | TAK/NIE\* |
|  36 | Kamera cofania  | TAK/NIE\* |
|  37 | Poduszki/kurtyny powietrzne  | Przednie poduszki kierowcy i pasażera. Co najmniej boczne poduszki i kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera pierwszego rzędu. | TAK/NIE\* |
|  38 | Dodatkowe wygłuszenie przed hałasem oraz oświetlenie - przestrzeni pasażersko-towarowej | TAK/NIE\* |
|  39 | Uchwyty do mocowania ładunku  | W części ładunkowej pojazdu | TAK/NIE\* |
|  40 | Klimatyzacja  | Automatyczna również z nawiewami w przestrzeni pasażerskiej, dla każdego rzędu siedzeń. |  |
|  41 | Felgi aluminiowe  | Rozmiar 16 lub 17 | Wskazać: |
|  42  | Hak holowniczy | Zdejmowany bez narzędziowo | TAK/NIE\* |
|  43 | Centralny zamek  | TAK/NIE\* |
|  44 | Alarm antywłamaniowy  | TAK/NIE\* |
|  45 | Przetwornica napięcia | 230V pod fotelem kierowcy minimum: 250W maximum: 600W | Wskazać: |
|  46  | Koła zimowe na feldze stalowej z kołpakami. Opona 215/65 R16 Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni A, wartość w decybelach zewnętrznego hałasu max.72 DB. Rok produkcji: 2024 | Wskazać |
|  47 | Pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową | TAK/NIE\* |
|  48 | Trójkąt ostrzegawczy, podnośnik, klucz do kół | TAK/NIE\* |
|  49 | Gaśnica, apteczka, kamizelka odblaskowa | TAK/NIE\* |
| 50 | Pakiet pełnego ubezpieczenia AC/OC – Ubezpieczenie Assistance na terenie całego kraju/NNW na pierwszy rok użytkowania pojazdu | TAK/NIE\* |
|  51 | Pakiet przeglądów serwisowych min. 60 miesięcy | TAK/NIE\* |
|  52 | Pełen komplet kluczyków i pilotów w ilości 2 szt. | TAK/NIE\* |
|  53 | Rejestracja samochodu | TAK/NIE\* |