Przedmiot zamówienia:

Usługa czyszczenia wraz z dezynfekcją przepływowego dwukomorowego zbiornika wody o pojemności 400m3.

Objętość komór 438m3, pojemność wodna 347,80m3, pojemność użytkowa 317,50m3

Zakres prac obejmuje:

* spuszczenie wody z każdego zbiornika kolejno ,
* czyszczenie zbiorników ze znajdujących się w nim zanieczyszczeń,
* utylizacja zanieczyszczeń,
* czyszczenie mechaniczne i ciśnieniowe myjką np. Karcher,
* przegląd elementów zbiornika oraz powłok lakierniczych,
* osuszenie zbiornika i malowanie armatury
* ocena stanu technicznego pływaków
* dezynfekcja zbiornika środkiem z atestem PZH
* przygotowanie zbiornika do eksploatacji płukanie
* napełnianie wodą
* badanie wody pod katem przydatności do spożycia przez laboratorium WSSE.
* ponowne uruchomienie
* zabezpieczenie zbiornika i zaplombowanie dostępu
* sprawdzenie automatyki zaworów
* dostarczenie protokołu potwierdzającego wykonanie w/w prac.
* W przypadku uzyskania negatywnych wyników powtórzenie procesu czyszczenia i ponowne badanie wody aż do uzyskania wyników zgodnych z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Prace powinny być wykonane kolejno dla każdego zbiornika.

UWAGI:

Wszystkie prace wykonane mają być atestowanymi i bezpiecznymi dla ludzi i środowiska

środkami chemicznymi.

Pracownicy posiadać mają aktualne badania lekarskie, szkolenia bhp oraz wymagany

sprzęt ochronny.

Po zakończeniu prac sporządzenie oświadczenia, że każdy ze zbiorników został wyczyszczony, zaplombowany i jest gotowy do eksploatacji oraz załączenie prawidłowych wyników badania wody.