**Przedmiot zapytania**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa urządzenia** | **Ukompletowanie** |
| **Typ 1**  **Serwer telekomunikacyjny Panasonic typ KX-NS700**  **2 kpl.** | - serwer telekomunikacyjny KX-NS700 - 1 szt.  - karta procesora DSP5110 - 1 szt.  - karta BRI x 4 - 2 szt.  - karta 16 ab. analogowych SLT 16 - 1 szt.  - karta 16 ab. cyfrowych DPT 16 - 1 szt.  - licencja sieciowania central SIP/H323 x 4 - 1 szt.  - licencja abonentów systemowych IP x 5 - 1 szt.  - licencja abonentów SIP x 5 - 1 szt. |
| **Typ2**  **Serwer telekomunikacyjny Panasonic typ KX-NS500**  **1 kpl.** | - serwer telekomunikacyjny KX-NS500 (ze standardowym wyposażeniem) - 1 szt.  - dodatkowe półki na karty KX-NS520 (ze standardowym wyposażeniem) - 1 szt.  - karta łącząca NS-130 - 1 szt.  - karta procesora DSP5110 - 1 szt.  - karta BRI x 4 - 3 szt.  - karta 16 abonentów cyfrowych DPT 16 - 2 szt.  - licencja sieciowania central SIP/H323 x 8 - 1 szt.  - licencja abonentów systemowych IP x 15 - 1 szt.  - licencja abonentów SIP x 5 - 1 szt. |

**Inne warunki dot. zamówienia**

1. Ważność oferty nie krótsza niż 30 dni.   
2. W cenie sprzętu musi być uwzględniona dostawa urządzeń do KWP w Opolu.

3. Płatność przelewem 30 dni liczona od dnia dostarczenia faktury, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru urządzeń.

4. Termin realizacji do 30 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zamówienia (faks, e-mail)

5. Urządzenia fabrycznie nowe przeznaczone na rynek europejski, wyprodukowany nie później niż w 2018 r.

6. Gwarancja na dostarczony sprzęt 36 miesięcy.

7. Wsparcie techniczne na dostarczony sprzęt przez minimum 5 lat od dnia odbioru sprzętu.

8. Z urządzeniami musi być dostarczona dokumentacja techniczna (w tym instrukcja obsługi) w języku polskim.

9. Zalecane oprogramowanie urządzeń w języku polskim.

10.