Załącznik nr 3

**PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT ZANIKAJĄCYCH**1**/ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU**2 **nr** ………

……………………………………………………………...……………………………...………………………………………………………………………………………………………..

*/rodzaj robót/*

Umowa (nr, z dnia): ..…………………………………………………………………………

Przedmiot umowy: ..……………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………..……………

Roboty rozpoczęto dnia: …………………………

Roboty zgłoszono do odbioru dnia: …………………………

**Komisja w składzie:**

Przedstawiciele Zamawiającego: ………………………………

1. ………………………………………………

2. ………………………………………………

3. ………………………………………………

Przedstawiciele Wykonawcy: ……………………………………

1. ……………………………………………… – kierownik budowy

2. ………………………………………………

3. ………………………………………………

po dokonaniu sprawdzenia jakości wykonania, oględzinach technicznych wykonanych robót oraz przeanalizowaniu dokumentów postanawia:

(wymienić rodzaj robót, jednostki obmiarowe i ilości jednostek)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do protokołu dołączono zdjęcia w ilości: ……… szt. w postaci cyfrowej (dysk CD/DVD) /analogowej na papierze – tak / nie.

|  |  |
| --- | --- |
| **Na tym protokół zakończono**  **i podpisano.**  Przedstawiciele Zamawiającego: | Przedstawiciele Wykonawcy: |
| 1. …………………………………… | 1. …………………………………… |
| 2. …………………………………… | 2. …………………………………… |
| 3. …………………………………… | 3. …………………………………… |

1) Roboty zanikające - roboty, których efekt w trakcie kolejnych prac zanika, zostaje zdemontowany m.in., roboty rozbiórkowe, karczowanie pni, usunięcie humusu itp.

2) Roboty ulegające zakryciu - roboty, których efekt ulega zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych. Zaliczamy do nich m.in. roboty ziemne i fundamentowe, profilowanie podłoża, wykonanie warstwy podbudowy, itp.