*Załącznik nr 6*

*(pieczęć lub nazwa i adres Wykonawcy)*

**PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI**

**na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu rekreacji zlokalizowanego przy   
ul. Cmentarnej/Gniewkowskiej/Płowieckiej na terenie działki nr ew. 1/33 obręb 154 w Bydgoszczy   
w ramach zadania Miasta pn.: „Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży na os. Glinki-Rupienica” (Program BBO).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ZAMÓWIENIA** | **WARTOŚĆ POZYCJI**  **W ZŁ** *(BRUTTO)* |
| **Roboty przygotowawcze i ziemne, nawierzchnie** | | |
| 1. | Roboty ziemne i przygotowawcze m.in.: (*niwelacja terenu, karczowanie krzaków z ich wywiezieniem, demontaż i wywóz składowiska gruzu  z płytą betonową, wykopy, roboty fundamentowe)* |  |
| 2. | Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie - 12m2 |  |
| 3. | Wykonanie nawierzchni piaskowej - 254m2 gr. 30cm i 120m2 gr. 40cm pod urządzenia kalisteniki, z ułożeniem geowłókniny i zagęszczeniem |  |
| 4. | Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm wokół nawierzchni utwardzonej *(ułożone na warstwie oporu z betonu C10/15) – 22mb* |  |
| 5. | Obrzeża z tworzywa sztucznego z folii karbowanej – 70mb |  |
| **Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń i elementów małej architektury** | | |
| 6. | Dostawa z montażem urządzenia – mini przeplotni *(w tym roboty ziemne i fundamentowe)* |  |
| 7. | Dostawa z montażem zestawu do kalisteniki *(w tym roboty ziemne  i fundamentowe)* |  |
| **Pozostałe** | | |
| 8. | Certyfikowany audyt pomontażowy bezpieczeństwa dla urządzeń oraz nawierzchni bezpiecznych placu zabaw wykonany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający zgodność wykonania przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami, w tym normami (PN-EN). |  |
| 9. | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej |  |
| Razem (suma poz. 1 – 9) | | |

…………………………………….………………

*Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń*

*woli w imieniu Wykonawcy*