**Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu**

**Dostawa monitora szerokokątnego na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie nr 1: Monitor szerokokątny wysokiej rozdzielczości do zaawansowanych prac graficznych – 1 sztuka** | | | |
| **Producent i model i/lub nazwa kodowa pozwalająca na identyfikację sprzętu:** | |  | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | | **Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę** |
| Przeznaczenie | Monitor szerokokątny wysokiej rozdzielczości do zaawansowanych prac graficznych | |  |
| Matryca | - przekątna co najmniej 34 cale  - IPS lub Nano IPS lub VA  - rozdzielczość natywna przynajmniej 3440 x 1440  - proporcje 21:9  - częstotliwość odświeżania co najmniej 120 Hz  - jasność co najmniej 400 cd/m2  - kontrast statyczny 1000:1  - antyodblaskowa powierzchnia matrycy  - kąty widzenia w poziomie/pionie 178 st./178 st.  - dokładność kalibracji kolorów Delta E <= 2  - głębia barw ponad miliard kolorów  - technologia HDR  - Pokrycie Przestrzeni Barw DCI-P3 98%  - kolor obudowy w odcieniach czerni lub szarości | |  |
| Złącza wymagane | - DisplayPort  - HDMI  - gniazdo słuchawkowe  - hub USB co najmniej 2-portowy | |  |
| Funkcje | - regulacja kąta pochylenia ekranu  - regulacja wysokości  - NVIDIA G-Sync™  - | |  |
| Inne | - w zestawie 2 kable do połączenia monitora z komputerem, dostosowane do parametrów monitora: 1xHDMI-HDMI oraz 1xDP-DP  - dołączony kabel zasilający | |  |
| Certyfikaty / normy | CE | |  |
| Gwarancja | okres gwarancji minimum 24 miesiące, na miejscu u klienta | |  |