Zamówienie materiałów ul. Akacjowa Chomęcice

1. Rura PE 100 SDR11 RC DN110 – 264mb
2. Tuleja kołnierzowa z kołnierzem stalowym DN100 – 5szt
3. Kolano elektrooporowe FOX dn110 90st 1 szt
4. Trójnik elektrooporowy FOX redukcyjny 110/90 3 szt
5. Tuleja kołnierzowa DN110 z kołnierzem stalowym 100 3 szt
6. Zasuwa kołnierzowa sfero DN80 z obud. Teleskopową, skrzynka żeliwna 7 szt
7. Króciec dwukołnierzowy DN 80 L=400 mm żeliwo sfero 3 szt
8. Kolano dwukołnierzowe stopowe żeliwo sfero DN80 3 szt
9. Hydrant podziemny DN80 wraz ze skrzynką hydsrantową 1 szt
10. Łuk doczołowy DN110 kąt 22st 2 szt
11. Zasuwa dwukołnierzowa żeliwo sfero DN100 3 szt
12. Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN110 1 szt
13. Nawiertki wraz z zasuwką 110/32 10szt
14. Skrzynki do nawiertki wraz z kluczem teleskopowym 10 szt
15. Kolano elektrooporowe typu FOX dn 32; 90 st 40 szt
16. Mufa elekrooporowa typu FOX DN 32 20 szt
17. Zaślepka ISO typu Hawle DN 32 10 szt
18. Mufa elektrooporowa typu FOX dn110 10 szt
19. Kolano elektrooporowe typu Fox 90st 5 szt
20. Konsola wodomierzowa pod wodomierz DN20; z zaworami
Dn25 z zaworem antyskażeniowym 12szt
21. Peszel ochronny DN 63mm 20mb

Dostawa loco budowa Chomęcice ul. Akacjowa (rury); armatura Komorniki ul. Zakładowa 1