**Załącznik nr 7 do SWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, typu Pickup, w ramach realizacji projektu „Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego i nawłoci kanadyjskiej w gminie Kępice i Kobylnica”.

Dostarczony samochód musi być fabrycznie nowy (2022 r.) w pełni sprawny oraz zgodny z wymaganiami SWZ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa parametru techniczno-użytkowego przedmiotu dostawy | Parametry wymagane (minimalne) przedmiotu zamówienia |
| 1. | Rodzaj pojazdu - 1samochód | Samochód osobowy tupu Pickup  |
| 2. | Kolor nadwozia | Lakier metaliczny, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym |
| 3. | Silnik spełniający normę emisji spalin  | EURO 6.2  |
| 4. | Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| 5. | Pojemność silnika | Min. 2600 cm3  |
| 6. | Moc silnika | Min. 200 KM  |
| 7. | Napęd | Na cztery koła  |
| 8. | Rok produkcji | 2022  |
| 9. | Uchwyty holownicze | Hak holowniczy - na stałe |
| 10. | Szyby | Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne Przyciemniane szyby tylnePodgrzewane wycieraczki przedniej szyby Odmrażanie tylnej szyby  |
| 11. | Szyby boczne | Otwierane elektrycznie  |
| 12. | Hamulce | Tarczowe, wentylowane (przód) ze wspomaganiem, Hamulec ręczny,ABS, EBS sygnał awaryjnego hamowania BA system wspomagający hamowanie system stabilizacji kontroli jazdysystem wspomagający pokonywanie podjazdów kontrola trakcji TRC |
| 13. | Skrzynia biegów | Automatyczna, 6 biegów + wsteczny |
| 14. | Kolumna kierownicy | Wspomaganie układu kierowniczego, kolumna regulowana w 2 płaszczyznach, kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę multimediów oraz ekranu multimediów, telefonu |
| 15. | Koła/opony | Zestaw felg aluminiowych z oponami letnimi, opony na autostradę i terenowe, pełnowymiarowe aluminiowe koło zapasowe |
| 16. | Poduszki powietrze | 7 poduszek powietrznych w systemie SRS,Czujnik przedniej poduszki powietrznej pasażera Automatyczny wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera. |
| 17. | Siedzenia | Podwójna kabina,Elektrycznie regulowany stopień pochylenia fotela kierowcy,Manulana regulacja fotela i stopnia pochylenia pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń,Podgrzewane fotele przednie,Podłokietnik w drzwiach tylnych,Tylna kanapa dzielona i składana .  |
| 18. | Klimatyzacja | Jednostrefowa automatyczna, regulacja nawiewu w kabinie kierowcy i w przedziale pasażerskim |
| 19. | Wentylacja  | Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłkowy |
| 20. | Dodatkowe funkcje  | -czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, -sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach, -lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu,- obrotomierz- czujnik niedomkniętych drzwi,- wskaźnik ciśnienia w oponach,- kamera wspomagająca cofania,- tempomat adaptacyjny  |
| 21. | Radio | Zamontowane fabryczne radio wejściem USB, AUX oraz zestawem głośnomówiącym Bluetooh sterowanym z kierownicy + 9 głośników i antenąKolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego Nawigacja satelitarna  |
| 22. | Czujnik parkowania | Zamontowane w przednim i tylnym zderzaku |
| 23. | Zabezpieczenia | Immobiliser, centralny zamek sterowany pilotem  |
| 24. | Lusterka | boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane |
| 25. | Światła | Do jazdy dziennej włączane automatycznie, regulacja zasięgu reflektorów- światła do jazdy dziennej w technologii LED - światła przeciwmgielne - trzecie światło stop,- automatyczne samopoziomowanie reflektorów przednich - tylne światła pozycyjne i stopu w technologii LED.  |
| 26. | Wycieraczki | Przód z regulacją prędkości |
| 27. | Wycieraczki podłogowe | Gumowe, komplet dla kierowcy, pasażerów z przodu |
| 28. | Tapicerka  | fotele wykonane ze skóry naturalnej, preferowane ciemne odcieniepodsufitka pokryta tkaniną po całej długości  |
| 29. | Podłoga | Pokrycie wykonane z wykładziny antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, nienasiąkliwej |
| 30. | Akcesoria | Apteczka typu samochodowego, gaśnica zamontowana w łatwo dostępnym miejscu, lewarek, trójkąt, klucz do kół.  |
| 31. | Oświetlenie | - w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie |

Pojazdy muszą posiadać wymagane dokumenty w języku polskim:

* Homologacja umożliwiająca dopuszczenie pojazdu do ruchu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający dopuszcza pojazd, który posiada świadectwo homologacji na pojazd bazowy oraz dokumenty niezbędne do rejestracji dwuetapowej (np. badania Stacji Diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to samochód dopuszczony do ruchu jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych).
* Karta gwarancyjna,
* Instrukcja obsługi,
* Książka serwisowa,
* Dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji oraz dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.

Wykonawca zapewnia bezpłatny przegląd zerowy pojazdu.

Autoryzowany serwis w autoryzowanej stacji obsługi powinien znajdować się w odległości maksymalnie do 60 km od siedziby Zamawiającego.

Wykonawca przekaże zamawiającemu wykaz autoryzowanych stacji serwisowych.