**I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | ELEMENT WYPOSAŻENIA | WARTOŚĆ WYMAGANA |
| SYMBOL | NAZWA |
| **1** | **Ch4** | **Regał magazynowy ze stali A** | **155 szt.** |
|   |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 1.1 |  | producent | podać |
| 1.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 1.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 1.4 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022 r. |
| 1.5 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • konstrukcja | • ze stali nierdzewnej,• kształtowniki o przekroju zamkniętym, |
|   |   | • 5 półek | • ze stali nierdzewnej,• grubość blachy min. 0,8 mm,• wzmacniane półki o nośności min. 75 kg na każdej półce,• zainstalowane na stałe, |
|   |   | • przeznaczenie | • do przechowywania żywności lub naczyń, |
| 1.6 | +  | *parametry* | *x* |
|   |   | • szerokość całkowita | 1000 mm ± 10 mm |
|   |   | • głębokość całkowita | 400 mm ± 10 mm |
|   |   | • wysokość całkowita | 2000mm ± 10mm |
| **2** | **Ch7** | **Regał magazynowy ze stali B** | **38 szt.** |
|   |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 2.1 |  | producent | podać |
| 2.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 2.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 2.4 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022 r. |
| 2.5 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • konstrukcja | • ze stali nierdzewnej,• kształtowniki o przekroju zamkniętym, |
|   |   | • 5 półek | • ze stali nierdzewnej,• grubość blachy min. 0,8 mm,• wzmacniane półki o nośności min. 75 kg na każdej półce,• zainstalowane na stałe, |
|   |   | • przeznaczenie | • do przechowywania żywności lub naczyń, |
| 2.6 |   | *parametry* | *x* |
|   |   | • szerokość całkowita | 1200 mm ± 10 mm |
|   |   | • głębokość całkowita | 500 mm ± 10 mm |
|   |   | • wysokość całkowita | 2000 mm ± 200 mm |
| **3** | **Ch8** | **Regał magazynowy ze stali C** | **10 szt.** |
|   |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 3.1 |  | producent | podać |
| 3.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 3.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 3.4 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022 r. |
| 3.5 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • konstrukcja | • ze stali nierdzewnej,• kształtowniki o przekroju zamkniętym, |
|   |   | • 5 półek | • ze stali nierdzewnej,• grubość blachy min. 0,8 mm,• wzmacniane półki o nośności min. 75 kg na każdej półce,• zainstalowane na stałe, |
|   |   | • przeznaczenie | • do przechowywania żywności lub naczyń, |
| 3.6 |   | *parametry* | *x* |
|   |   | • szerokość całkowita | 900 mm ± 10 mm |
|   |   | • głębokość całkowita | 500 mm ± 10 mm |
|   |   | • wysokość całkowita | 2000 mm ± 10 mm |
| **4** | **Sz-m-1** | **Szafka ubraniowa BHP A** | **20 szt.** |
|   |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 4.1 |  | producent | podać |
| 4.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 4.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 4.4 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022 r. |
| 4.5 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • ilość drzwi | • 1 – drzwiowa, |
|   |   | • podział | • dwudzielna (wyposażona w przegrodę), |
|   |   | • wyposażenie | • półka górna,• wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe, |
|   |   | • materiał | • wykonana z blachy stalowej o gr. min 0,8 mm, |
|   |   | • zamknięcie | • zamek patentowy (w komplecie min. 2 klucze),• ryglowanie drzwi: trzypunktowe, |
|   |   | • wykończenie | • otwory wentylacyjne w drzwiach,• malowanie -farba proszkowa, |
|   |   | • podstawa | • ławeczka, wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu min. 30\*30mm, |
|   |   | • siedzisko | • listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym lub PCV, |
| 4.6 |   | *parametry* | *x* |
|   |   | • grubość blachy | min. 0,8 mm |
|   |   | • wysokość:  | 1800 mm ± 10 mm |
|   |   | • szerokość: | 400 mm ± 10 mm |
|   |   | • głębokość: | 500 mm ± 10 mm |
| **5** | **Sz-m-2** | **Szafka ubraniowa BHP B** | **314 szt.** |
|   |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 5.1 |  | producent | podać |
| 5.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 5.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 5.4 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022 r. |
| 5.5 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • ilość drzwi | • 2 – drzwiowa, |
|   |   | • podział | • dwudzielna (wyposażona w przegrodę), |
|   |   | • wyposażenie | • półka górna,• wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe, |
|   |   | • materiał | • wykonana z blachy stalowej o gr. min 0,8 mm, |
|   |   | • zamknięcie | • zamek patentowy (w komplecie min. 2 klucze),• ryglowanie drzwi: trzypunktowe, |
|   |   | • wykończenie | • otwory wentylacyjne w drzwiach,• malowanie -farba proszkowa, |
|   |   | • podstawa | • ławeczka, wykonana z profilu zamkniętego, o przekroju kwadratu min. 30\*30mm, |
|   |   | • siedzisko | • listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym lub PCV, |
| 5.6 |   | *parametry* | *x* |
|   |   | • grubość blachy | min. 0,8 mm |
|   |   | • wysokość:  | 1800 mm ± 10 mm |
|   |   | • szerokość: | 800 mm ± 10 mm |
|   |   | • głębokość: | 500 mm ± 10 mm |

**II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **SYMBOL** | **ILOŚĆ (szt./kpl.)** | **CENA** **JEDNOSTKOWANETTO w ZŁ** | **STAWKA VATw %** | **CENA JEDNOSTKOWABRUTTO w ZŁ** | **WARTOŚĆ****BRUTTO W ZŁ**(8=4\*7) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | Regał magazynowy ze stali A | Ch4 | 155 |  |  |  |  |
| 2 | Regał magazynowy ze stali B | Ch7 | 38 |  |  |  |  |
| 3 | Regał magazynowy ze stali C | Ch8 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Szafka ubraniowa BHP A | Sz-m-1 | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Szafka ubraniowa BHP B | Sz-m-2 | 314 |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |

**III. UWAGI KOŃCOWE**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. |
| **2.** | Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe/karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwę producenta. |
| **3.** | Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.  |
| **4.** | Wykonawca przekazuje Zamawiającemu stosowne dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 wraz ze składaną ofertą.  |
| **5.** | Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.  |
| **6.** | Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.  |
| **7.** | Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.  |
| **8.** | Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia. |
| **9.** | Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo Województwa Lubuskiego; CZMiD). |
| **10.** | Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……… miesięcy. |
| **11.** | Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę:……………………….. złotychsłownie złotych:…………………………………………………………………………. |

|  |  |
| --- | --- |
| ………………….……, dnia ……………2022 r. | ………………………………………. |
|  | podpis osoby lub osób upoważnionychdo reprezentowania Wykonawcy |