OZ.0701.1.2021AT Załącznik nr 1

**Oferent .……………………………………..**

**Adres: ……………………………………….**

**Telefon: ……………………………………..**

**FORMULARZ OFERTY**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………… roku na:

**Zakup i dostawa 2 szt. Kamer cyfrowych** SONY HXR-NX80 4K wraz z akcesoriami na potrzeby realizacji projektu pn. ”Kierunek kultura online” dofinansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu grantowego „ Konwersja Domów Kultur” w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia

za **cenę netto**: …………… (słownie: ………………………………………………………………………………….zł)

podatek VAT:………………………………………………………..

za **cenę brutto**: ………….. (słownie:………………………………………………………………………………...zł)

1. Oświadczam, że w cenie podanej przeze mnie oferty zostały uwzględnione wszystkie

koszty wykonania zlecenia pośrednio bądź bezpośrednio związane z jego realizacją.

1. Oferowany przez nas towar zobowiązujemy się dostarczyć do siedziby Zamawiajacego.
2. Oświadczam, że:
	* posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
	* dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
	* znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
..................................................……......………………………………………………
.................................................……......……………………………………………….
tel.: ………………..………..….….…………. mail:………………………………………….
4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk).
5. Załącznikiem do niniejszej oferty jest Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - braku powiązań z Zamawiającym, oraz Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna, jak również aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

*…………………………………… ……………………………………….*

 *(Miejscowość, data) (podpis oferenta)*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **ilość** | **Cena brutto** |
| **1.** | **Kamera cyfrowa** SONY HXR-NX80 4K o parametrach:[**Dane ogólne**](https://pro.sony/pl_PL/products/handheld-camcorders/hxr-nx80)**Waga**Około 955 g (z osłoną przeciwsłoneczną obiektywu i muszlą oczną)Około 1320 g (z osłoną przeciwsłoneczną obiektywu, uchwytem, muszlą oczną i akumulatorem NP-FV70A)**Wymiary (szer. x wys. x gł.)**121,0 x 104,0 x 274,5 mm (z akcesoriami (osłoną przeciwsłoneczną obiektywu, dużą muszlą oczną), bez paska do trzymania, razem z wystającymi elementami)4 7/8 x 4 1/8 x 10 7/8 cala (z akcesoriami (osłoną przeciwsłoneczną obiektywu, dużą muszlą oczną), bez paska do trzymania, razem z wystającymi elementami)130,0 x 181,5 x 287,0 mm (z akcesoriami (osłoną przeciwsłoneczną obiektywu, dużą muszlą oczną, uchwytem z gniazdami XLR), bez paska do trzymania, razem z wystającymi elementami)5 1/8 x 7 1/4 x 11 3/8 cala (z akcesoriami (osłoną przeciwsłoneczną obiektywu, dużą muszlą oczną, uchwytem z gniazdami XLR), bez paska do trzymania, razem z wystającymi elementami)**Zasilanie**Wejście zasilania: 8,4 VAkumulator: 7,4 V**Pobór mocy**Około 5,7 W (nagrywanie z użyciem wizjera w formacie XAVC S 4K 2160/30p 60 Mb/s)Około 6,1 W (nagrywanie z użyciem ekranu LCD w formacie XAVC S 4K 2160/30p 60 Mb/s)**Czas pracy akumulatora**Około 155 min przy zasilaniu z akumulatora NP-FV70A(nagrywanie z użyciem ekranu LCD w formacie XAVC S 4K 2160/30p 60 Mb/s)Około 265 min przy zasilaniu z akumulatora NP-FV70A(odtwarzanie z użyciem ekranu LCD w formacie XAVC S 4K 2160/30p, 60 Mb/s)**Format zapisu (obraz)**XAVC S 4K: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profileXAVC S HD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profileXAVC S Proxy: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profileAVCHD: Zgodność z formatem MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0**Format zapisu (audio)**XAVC S 4K: Linear PCM, 2 kanały, 16 bitów, 48 kHzXAVC S HD: Linear PCM, 2 kanały, 16 bitów, 48 kHzXAVC S Proxy: Linear PCM, 2 kanały, 16 bitów, 48 kHzAVCHD: Linear PCM, 2 kanały, 16 bitów, 48 kHz / Dolby Digital, 2 kanały, 16 bitów, 48 kHz**Liczba klatek na sekundę podczas zapisu**XAVC S 4K (3840 x 2160) 29,97p, 25p, 23,98p / 100 Mb/s, 60 Mb/sXAVC S HD (1920 x 1080) 120p, 100p / 100 Mb/s, 60 Mb/sXAVC S HD (1920 x 1080) 59,94p, 50p / 50 Mb/s, 25 Mb/sXAVC S HD (1920 x 1080) 29,97p, 25p / 50 Mb/s, 16 Mb/sXAVC S HD (1920 x 1080) 23,98p / 50 Mb/sXAVC S Proxy (1280 x 720) 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p / 9 Mb/sXAVC S Proxy (1280 x 720) 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p / 3 Mb/sAVCHD (1920 x 1080) 59,94p, 50p / tryb PS (28 Mb/s)AVCHD (1920 x 1080) 59,94i, 50i / tryb FX (24 Mb/s), tryb FH (17 Mb/s)AVCHD (1920 x 1080) 29,97p, 25p, 23,98p / tryb FX (24 Mb/s)AVCHD (1440 x 1080) 59,94i, 50i / tryb LP (5 Mb/s)AVCHD (1280 x 720) 59,94p, 50p / tryb HQ (9 Mb/s)**Czas nagrywania/odtwarzania**XAVC S 4K, HD, LPCM 2 kanały, 100 Mb/sOkoło 75 min z kartą pamięci 64 GBXAVC S 4K, HD, LPCM 2 kanały, 60 Mb/sOkoło 125 min z kartą pamięci 64 GBXAVC S HD, LPCM 2 kanały, 50 Mb/sOkoło 150 min z kartą pamięci 64 GBXAVC S HD, LPCM 2 kanały, 25 Mb/sOkoło 300 min z kartą pamięci 64 GBXAVC S HD, LPCM 2 kanały, 16 Mb/sOkoło 465 min z kartą pamięci 64 GBAVCHD, LPCM 2 kanały, tryb PSOkoło 305 min z kartą pamięci 64 GBAVCHD, LPCM 2 kanały, tryb FXOkoło 360 min z kartą pamięci 64 GBAVCHD, LPCM 2 kanały, tryb FHOkoło 495 min z kartą pamięci 64 GBAVCHD, LPCM 2 kanały, tryb HQOkoło 880 min z kartą pamięci 64 GB**Czas nagrywania/odtwarzania (cd.)**AVCHD, LPCM 2 kanały, tryb LPOkoło 1540 min z kartą pamięci 64 GB[**Obiektyw**](https://pro.sony/pl_PL/products/handheld-camcorders/hxr-nx80)**Mocowanie obiektywu**Stałopozycyjne**Powiększenie**12x (optyczny), serwomechanizm**Ogniskowa**f = 9,3–111,6 mmOdpowiednik f = 29,0–348,0 mm dla obiektywu do aparatu małoobrazkowego (16:9)Odpowiednik f = 32,8–393,6 mm dla obiektywu do aparatu małoobrazkowego (3:2)**Przysłona**F2,8 – F4,5Automatyczne/ręczne nastawianie**Ostrość**Możliwość wyboru trybu AF/MF, od 10 mm do ∞ (szerokokątny), od 1000 mm do ∞ (teleobiektyw)**Stabilizator obrazu**Wł./wył., przesunięcie obiektywu**Średnica filtra**M62 mm[**Sekcja kamery**](https://pro.sony/pl_PL/products/handheld-camcorders/hxr-nx80)**Przetwornik obrazu (typ)**Wykonany w technologii BSI przetwornik obrazu CMOS Exmor RS typu 1,0" (13,2 mm x 8,8 mm)**Efektywna liczba pikseli**Około 14,2 megapiksela (16:9) / około 12,0 megapiksela (3:2)**Wbudowane filtry optyczne**WYŁĄCZONY: Przezroczysty, 1: 1/4ND, 2: 1/16ND, 3: 1/64ND**Minimalne oświetlenie**Standardowy [60i]: 3 luksy (czas otwarcia migawki 1/60, wzmocnienie 33 dB)Standardowy [50i]: 3 luksy (czas otwarcia migawki 1/50, wzmocnienie 33 dB)LowLux [60i]: 1,7 luksa (czas otwarcia migawki 1/30, wzmocnienie 33 dB)LowLux [50i]: 1,7 luksa (czas otwarcia migawki 1/25, wzmocnienie 33 dB)**Czas otwarcia migawki**[60i]: 1/8 – 1/10 000 (1/6 – 1/10 000 podczas zdjęć w trybie 24p, 1/125 – 1/10 000 podczas zdjęć w trybie 120p); [50i]: 1/6 – 1/10 000 (1/100 – 1/10 000 podczas zdjęć w trybie 120p)**Funkcja zwolnionego i przyspieszonego tempa**[60i]: 2160p: możliwość wyboru szybkości 1, 2, 4, 8, 15, 30 kl./s[50i]: 2160p: możliwość wyboru szybkości 1, 2, 3, 6, 12, 25 kl./s[60i]: 1080p: możliwość wyboru szybkości 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 kl./s[50i]: 1080p: możliwość wyboru szybkości 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 kl./s**Silnie zwolnione tempo**[60i]: 1080p: możliwość wyboru szybkości 240, 480, 960 kl./s[50i]: 1080p: możliwość wyboru szybkości 250, 500, 1000 kl./s**Balans bieli**Wstępnie zaprogramowana (pomieszczenie: 3200 K, plener: 5600 K ±7 stopni, zakres regulacji temperatury barwowej: 2300–15 000 K), zapamiętywanie po naciśnięciu A, B, możliwość automatycznego wyboru**Wzmocnienie**-3, 0, 3, 6, 9, 12,15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dB, AGC**Krzywa gamma**Możliwość wyboru[**transmisja strumieniowa**](https://pro.sony/pl_PL/products/handheld-camcorders/hxr-nx80)**Protokół**AVC/RTMP/RTMPS1280 x 720 przy 3 Mb/s640 x 360 przy 1 Mb/s[**Wejście/wyjście**](https://pro.sony/pl_PL/products/handheld-camcorders/hxr-nx80)**Wejście audio**3-stykowe XLR (żeńskie) (x2), Line/Mic/Mic +48 V z możliwością wyboru**Wyjście wideo**Zintegrowane ze złączem Multi/Micro USB (×1), kompozytowe 1,0 Vp-p, 75 Ω**Wyjście audio**Zintegrowane ze złączem Multi/Micro USB**USB**Złącze Multi/Micro USB (x1)**Wyjście słuchawkowe**Gniazdo mini jack stereo (x1)**Wyjście głośnikowe**Monofoniczne**Wejście DC**Gniazdo prądu stałego**Zdalne sterowanie**Zintegrowane ze złączem Multi/Micro USB, gniazdo mini mini jack stereo (Φ2,5 mm)**Wyjście HDMI**Typu A (x1)[**Monitorowanie**](https://pro.sony/pl_PL/products/handheld-camcorders/hxr-nx80)**Wizjer**1,0 cm (typ 0,39"), OLED, około 2,36 mln pikseli**LCD**8,8 cm (3,5 cala) ok. 1,56 mln punktów[**Wbudowany mikrofon**](https://pro.sony/pl_PL/products/handheld-camcorders/hxr-nx80)**Wbudowany mikrofon**Wszechkierunkowy stereofoniczny elektretowy mikrofon pojemnościowy[**Nośniki**](https://pro.sony/pl_PL/products/handheld-camcorders/hxr-nx80)**Typ**Zgodność z Memory Stick Pro Duo™ oraz SD/SDHC/SDXC (x1); SD/SDHC/SDXC (x1)[**Wi-Fi/NFC**](https://pro.sony/pl_PL/products/handheld-camcorders/hxr-nx80)**Obsługiwany format**IEEE 802.11 b/g/n**Pasmo częstotliwości**2,4 GHz**Ochrona**WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK**Komunikacja NFC**Zgodność z oznaczeniem nr 3 Forum NFC[**Dostarczane wyposażenie**](https://pro.sony/pl_PL/products/handheld-camcorders/hxr-nx80)**Dostarczane wyposażenie**Uchwyt z gniazdami (1 szt.)Osłona przeciwsłoneczna obiektywu (1 szt.)Przykrywka obiektywu (1 szt.)Duża muszla oczna (1 szt.)Zestaw stopki akcesoriów (1 szt.)Przewód USB (1 szt.)Akumulator (NP-FV70A, 1 szt.)Zasilacz sieciowy (AC-L200D, 1 szt.)Przewód zasilający (1 szt.)Pilot bezprzewodowy (RMT-845, 1 szt.)Bateria litowa (CR2025 do pilota, fabrycznie zainstalowana w pilocie, 1 szt.)Instrukcja obsługi (2 szt.)Gwarancja (1 szt.)[**Produkt zawiera preinstalowane oprogramowanie**](https://pro.sony/pl_PL/products/handheld-camcorders/hxr-nx80)Ten produkt zawiera preinstalowane oprogramowanie, a do uaktywnienia niektórych jego funkcji wymagany jest zakup kluczy licencyjnych.**Kamera musi umożliwiać streaming bezpośredni poprzez wifi.** | 2 szt. |  |
| 2. | **Karta pamięci 128 GB SDXC** | 2 szt. |  |
| 3. | **Statywy do kamer Manfrotto BEFREE Live Lever**ParametryDługość po złożeniu [cm]: 41Wysokość maksymalna [cm]: 150Wysokość minimalna [cm]: 41Waga [kg]: max 1,5 kgMaksymalne obciążenie [kg]:statyw 8 kg / zestaw 4 kgMateriał wykonania:aluminium Liczba sekcji: 4Średnica pierwszej sekcji nogi [mm]: 12 Typ blokady nóg: zatrzaskiStopka: gumowa Głowica w zestawie: tak, wideo Szybka złączka: tak, 501PLPokrowce w zestawie. | 2 szt. |  |