Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego nr ORG.2600.12.2024

.

|  |
| --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy |

**Specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tablice informacyjne tyflograficzne  – mapy pomieszczeń na poszczególne kondygnacje budynku** | | |
| **Lp** | **Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| 1. | Rozmiar każdej tablicy  - wysokość 45 cm x szerokość 55 cm | TAK / NIE \* |
| 2. | Zastosowanie - wewnątrz budynku | TAK / NIE \* |
| 3. | Materiał twardy i trwały - plexi transparentne, tworzywo ADA lub PCV lub tworzywo sztuczne PMMA | plexi transparentne, tworzywo ADA / PCV / tworzywo sztuczne PMMA \* |
| 4. | Kontrastowa kolorystyka poprawiająca czytelność osobom niedowidzącym | TAK / NIE \* |
| 5. | Powierzchnia antyrefleksyjna | TAK / NIE \* |
| 6. | Nadruk odporny na przetarcia i uszkodzenia | TAK / NIE \* |
| 7. | Opis w alfabecie Braille’a wykonany  w standardzie Marburg Medium  z transparentnych i kolorowych kulek wpuszczonych w warstwę główną, co zapewni wieloletnią trwałość (nie dopuszcza się wykonania w technologii wydruków UV i wydruków solwentowych), znaki Braille’a wyraźnie wyczuwalne pod opuszkami palców | TAK / NIE \* |
| 8. | Każda tablica przedstawiająca kompletny plan pojedynczego piętra, z uwzględnieniem ścian pomieszczeń, numerów pomieszczeń, schodów, wejścia do budynku, toalet, punktu orientacyjnego „tu jesteś”, legendę w alfabecie łacińskim (język polski) i alfabecie Braille’a | TAK / NIE \* |
| 9. | Bez dźwięku | TAK / NIE \* |
| 10. | Montowanie do ściany na dystansach | TAK / NIE \* |

……………………, dnia ……………….

..…...…………....…………………………………..

pieczątka i podpis osób(-y) upoważnionych(-ej)

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika Wykonawcy

\* niewłaściwe skreślić

**UWAGA!**

**Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego parametrów spowoduje odrzucenie oferty.**