Postępowanie dotyczy szacowania kosztów wykonania:

„Ocena stanu technicznego odciągów stalowych prętowych konstrukcji zadaszenia Dworca Autobusowego ZTM Rondo Rataje.”

Zakres opracowania będzie obejmował:

1. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego odciągów stalowych prętowych konstrukcji stalowej zadaszenia.

2. Ocenę stanu nośności badanych elementów poprzez:

– zapoznanie się z dokumentacją projektową, wykonawczą i książką obiektu budowlanego;

– ocenę właściwości stali i łączników;

– ocenę stopnia zużycia, ubytków korozyjnych lub uszkodzeń elementów konstrukcji i ich połączeń;

– ocenę stanu powłok ochronnych przed korozją i ogniem;

– ocenę przemieszczeń węzłów, odkształceń elementów i drgań;

3. Opracowanie zaleceń do wykonania wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej dla proponowanych rozwiązań.

4. Uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń.

5. Przygotowanie dokumentacji na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego (Projekt, STWiORB, kosztorys inwestorski, przedmiar robót)

6. Przygotowanie wytycznych do planu dalszej konserwacji obiektu

Charakterystyka obiektu:

-powierzchnia zadaszeń 1754,0 m2

-konstrukcja stalowa

-pokrycie dachu – płyty poliwęglanowe

Opracowanie w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej zapisane w formacie pdf na nośniku CD lub pendrive.