Klucze nasadowe do filtrów 16 elementowy

Wszystkie elementy wykonane ze stali chromowo-molibdenowej

Skład zestawu:

Redukcja: 3/8"M-1/2"F

4 nasadki 14-kątne: 65, 67, 68, 76 mm

8 nasadek 15-kątnych: 74, 75, 77, 80, 82, 90, 93, 100 mm

Nasadka: 30-kątna: 76 mm

Nasadka: 36-kątna: 93 mm

Walizka (organizer)