Kątowy klucz udarowy M12

Dane techniczne:

Napięcie: 12 V

Akumulator Li-ion o pojemności: 2,0 Ah

Moment obrotowy (Nm): 260 (±10%)

Moment zrywający (Nm): 320 (± 10%)

Ilość biegów: 4

Płynna regulacja obrotów na poszczególnych biegach

Prędkość bez obciążenia na każdym z biegów od 0 na ostatnim biegu maksymalnie   
do 2900 obr/min (±10%)

Częstotliwość udaru (ud./min): w zakresie od 0 i nie mniej 2300

Maksymalna średnica śruby: nie mniej niż M16

Uchwyt narzędzia: ½ cala kwadratowy

Oświetlenie LED

W zestawie minimum:

W walizce, klucz udarowy, dwa akumulatory, ładowarka do akumulatorów