**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

**Część nr 1** **zamówienia** – **Dostawa samojezdnej maszyny do konserwacji i pielęgnacji lodu (rolby) dla lodowiska Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**

1. **Przedmiot zamówienia** obejmuje dostawę samojezdnej maszyny do konserwacji i pielęgnacji lodu (rolby) dla lodowiska.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
	1. rolba dedykowana na lodowiska małe i średnie o pow. ok. 800 m2;
	2. silnik spalinowy + LPG o pojemności 900-1300 cm3, chłodzony cieczą;
	3. moc silnika 21-30 kW;
	4. instalacja elektryczna 12V;
	5. jazda przód – tył;
	6. rozmiar kół: 14”-15”;
	7. pojemnik zbiornika wody: 300-400 litrów;
	8. pojemność zbiornika na śnieg: 1,3-3,4 m3;
	9. promień skrętu: 3-4 m;
	10. szerokość robocza: 1500-2500 mm;
	11. głębokość pracy (skrawania lodu): 0,01-4,0 mm;
	12. zbiornik na śnieg podnoszony i przechylany hydraulicznie celem łatwego opróżniania;
	13. demontaż noża skrawającego lód – bez użycia specjalistycznych narzędzi.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia maszyny własnym transportem łącznie z jej rozładowaniem i uruchomieniem.
4. Miejsce dostawy maszyny: obiekt Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pływalnia letnia) przy ul. Traugutta 5A w Tarnowie.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 2 osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi oraz podstawowego serwisowania dostarczonej maszyny.
6. Dostarczona przez Wykonawcę maszyna musi być fabrycznie nowa, wcześniej nieużywana.
7. Dostarczona przez Wykonawcę maszyna musi być kompletna, wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
8. Wykonawca przed dostarczeniem maszyny jest obowiązany do podania danych technicznych dostarczonego przedmiotu zamówienia potwierdzających, że proponowana maszyna spełni wymagania techniczne określone w niniejszej SWZ.
9. Wykonawca co najmniej 7 dni przed dostawą maszyny przekaże do zapoznania się Zamawiającemu szczegółowy opis proponowanej maszyny (np. karta techniczna, karta katalogowa), zawierający wyszczególnienie wszystkich wymaganych parametrów.
10. Dostarczona przez Wykonawcę maszyna musi posiadać, o ile są wymagane – deklaracje, atesty, certyfikaty itp. oraz spełniać wymagane normy w zakresie bezpieczeństwa.
11. **Na dostarczoną maszynę Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi w języku polskim.**
12. Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do usunięcia na swój koszt ewentualnych uszkodzeń, zanieczyszczeń itp.
13. Wykonawca przy wykonywaniu umowy spełniać będzie wymóg określony w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. Elektromobilność i paliwa alternatywne. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy złożyć pisemne oświadczenie o spełnieniu tego wymogu.

**Część nr 2** **zamówienia** – **Dostawa łyżew dla lodowiska Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**

1. **Przedmiot zamówienia** obejmuje dostawę łyżew.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
	1. klasyczne łyżwy hokejowe – 328 par:
		1. system zamykania: sznurowane,
		2. płoza: hokejowa,
		3. dwuelementowa skorupa wykonana z wytrzymałego i odpornego na niskie temperatury tworzywa PU,
		4. oznaczenie numeru buta z tyłu,
		5. system outstop – blokada uniemożliwiająca przesuwanie buta wewnętrznego podczas wkładania nogi,
		6. komfortowa, wygodna, izolowana, szybkoschnąca i wyjmowana wkładka,
		7. wykaz ilościowy wg rozmiarów:
			* 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 – po 5 par każdy rozmiar,
			* 33, 34, 35, 36 – po 15 par każdy rozmiar,
			* 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 – po 25 par każdy rozmiar,
			* 44, 45 – po 20 par każdy rozmiar,
			* 46 – 9 par,
			* 47, 48, 49 – po 3 pary każdy rozmiar;
	2. klasyczne łyżwy figurowe – 172 pary:
		1. system zamykania: sznurowane,
		2. płoza: figurowa,
		3. dwuelementowa skorupa wykonana z wytrzymałego i odpornego na niskie temperatury tworzywa PU,
		4. oznaczenie numeru buta z tyłu,
		5. system outstop – blokada uniemożliwiająca przesuwanie buta wewnętrznego podczas wkładania nogi,
		6. komfortowa, wygodna, izolowana, szybkoschnąca i wyjmowana wkładka,
		7. wykaz ilościowy wg rozmiarów:
			* 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 – po 5 par każdy rozmiar,
			* 33, 34, 35, 36 – po 10 par każdy rozmiar,
			* 37, 38, 39 – po 15 par każdy rozmiar,
			* 40, 41, 42, 43 – po 11 par każdy rozmiar,
			* 44, 45 – po 4 pary każdy rozmiar.
3. Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane pozycje zamówienia. Cena oferty musi obejmować wszystkie pozycje składające się na zamówienie.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia łyżew własnym transportem, dokonanie rozładunku, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
5. Miejsce dostawy łyżew: obiekt Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pływalnia letnia) przy ul. Traugutta 5A w Tarnowie.
6. Dostarczone przez Wykonawcę łyżwy muszą posiadać, o ile są wymagane – deklaracje, atesty, certyfikaty itp. oraz spełniać wymagane normy w zakresie bezpieczeństwa.
7. Dostarczone przez Wykonawcę łyżwy muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane.
8. **Na dostarczone łyżwy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne w języku polskim.**
9. Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do usunięcia na swój koszt ewentualnych uszkodzeń, zanieczyszczeń itp.
10. Wykonawca przy wykonywaniu umowy spełniać będzie wymóg określony w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. Elektromobilność i paliwa alternatywne. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy złożyć pisemne oświadczenie o spełnieniu tego wymogu.

**Część nr 3** **zamówienia** – **Dostawa suszarek do łyżew dla lodowiska Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**

1. **Przedmiot zamówienia** obejmuje dostawę **trzech** suszarek do łyżew.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
	1. materiał wykonania: stal;
	2. budowa: dwustronna;
	3. moc: 5-6 kW;
	4. pojemność jednorazowego suszenia: 55-70 par;
	5. timer oraz termostat do programowania trybu suszenia;
	6. możliwość programowania suszenia poszczególnych sekcji łyżew (każda indywidualnie);
	7. wyposażenie w lampę UV do dezynfekcji.
3. Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane pozycje zamówienia. Cena oferty musi obejmować wszystkie pozycje składające się na zamówienie.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia suszarek własnym transportem, dokonanie rozładunku, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
5. Miejsce dostawy suszarek: obiekt Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pływalnia letnia) przy ul. Traugutta 5A w Tarnowie.
6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy montażu, ustawienia i wypoziomowania dostarczonych suszarek.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 2 osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi oraz podstawowego serwisowania dostarczonych suszarek.
8. Dostarczone suszarki przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane.
9. Dostarczone suszarki przez Wykonawcę muszą być kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
10. Wykonawca na 7 dni przed dostarczeniem suszarek jest obowiązany do podania danych technicznych dostarczonego przedmiotu zamówienia potwierdzających, że proponowane urządzenia spełnią wymagania techniczne określone w niniejszej SWZ.
11. Dostarczone przez Wykonawcę suszarki muszą posiadać, o ile są wymagane – deklaracje, atesty, certyfikaty itp. oraz spełniać wymagane normy w zakresie bezpieczeństwa.
12. **Na dostarczone suszarki Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi w języku polskim**.
13. Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do usunięcia na swój koszt ewentualnych uszkodzeń, zanieczyszczeń itp.
14. Wykonawca przy wykonywaniu umowy spełniać będzie wymóg określony w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. Elektromobilność i paliwa alternatywne. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy złożyć pisemne oświadczenie o spełnieniu tego wymogu.