**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV:

1. **WSTĘP**

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi inwentaryzacji sygnalizacji świetlnej, pylonów oraz bramownic Viatoll w ciągu drogi wojewódzkiej nr 468 na odcinku Gdynia – Bożepole Wielkie. Zakres obejmuje około 43 punktów sygnalizacji świetlnej, 2 punkty pylonów oraz 17 punktów bramownic Viatoll.

**Ze względu na specyfikę usługi rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo.** Ilości wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym w trakcie realizacji usługi mogą ulec zmianie.

1. **ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM**
2. Inwentaryzacja techniczna i zdjęciowa punktów poboru energii,
3. Konserwacja i oczyszczenie szafek pomiarowych,
4. Uaktualnienie załączonego zestawienia,
5. Sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji świetlnej, pylonów oraz bramownic Viatoll, tj. weryfikacja sposobu podłączenia do poszczególnych punktów poboru energii (np. poprzez krótkotrwałe odłączenie sygnalizacji i innych urządzeń.)

Inwentaryzację i konserwację sygnalizacji świetlnych należy wykonywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczestników ruchu po wcześniejszym uzgodnieniu z RDW w Pucku i ELDRO S.A. i przy ich udziale.

1. **TERMIN WYKONANIA USŁUGI**

Zamawiający wymaga, aby inwentaryzacja załączonych punktów poboru energii została wykonana w  terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

1. **VII . ROZLICZENIE Z TYTUŁU REALIZACJI ZAMÓWIENIA** 
   1. Rozliczenia wykonanej usługi dokonane będzie w oparciu o ceny jednostkowe netto za punkt poboru energii, zgodnie z formularzem ofertowym.

2. Wynagrodzenie będzie określone na podstawie rzeczywistej ilości zinwentaryzowanych punktów poboru energii.

3. W wartości ceny jednostkowej punktu poboru energii należy wkalkulować koszty wszystkich czynności wymienionych w pkt II.

1. Z przeprowadzonej inwentaryzacji zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury.

Załącznik:

* + - 1. Zestawienie sygnalizacji świetlnej.