**Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oraz obsługa serwisowo-konserwacyjna przez okres gwarancji klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych AWF we Wrocławiu**:

1. Klimatyzator GREE (kasetonowy) 5 kW symbol GUD5OT - szt.2

Zamówienie obejmuje:

- zamontowanie jednostek wewnętrznych wraz z instalacja wewnętrzną prowadzoną w listwach

- zamontowanie jednostek zewnętrznych na ścianie budynku na podstawie

- zasilanie elektrycznie z istniejącej instalacji (15 m + 25 m)

- przewidzieć montaż pompki skroplin

- standardowa długość instalacji nie przekroczy 10 m

*PARAMETRY*

* - dla pomieszczenia m2: 35-50
* - klasa energetyczna chłodzenia: A+
* - klasa energetyczna grzania: A+
* - chłodzenie kW: 5,0
* - chłodzenie btu: 18000
* - grzanie kW: 5,5
* - grzanie btu: 18000
* - rodzaj gazu: R32
* - poziom hałasu jed. zew. (dBA): 65
* - poziom hałasu jed. wew. (dBA): 42-39
* - współczynnik SCOOP: 4,0
* - sprawność sezonowa SEER: 5,9
* - WI-FIi: nie
* - JONIZATOR plazmowy: nie
* - automatyczny nawiew: 4D