**Załącznik Nr 6**

**STANDARDY ODŚNIEŻANIA, POSYPYWANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI**

**NA DROGACH GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY**

**PCIM**

# W SEZONIE ZIMOWYM 2022/2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardów | |
| po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | luźny – 8 godz.  zajeżdżony – występuje języki śnieżne – występują zaspy – do 8 godz.  Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | w miejscach wyznaczonych: gołoledź – 8 godz. śliskość pośniegowa – 10 godz. lodowica – 8 godz. |
| 2 | V | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.  Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | luźny – 16 godz.  zajeżdżony – występuje  nabój śnieżny – występuje zaspy – występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | w miejscach wyznaczonych: gołoledź pośniegowa –8 godz. |