Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, w terminie do dnia   
14 grudnia 2017 roku następujących kamer i elementów instalacyjnych:

PAKIET nr 1:

- 1 kamera obrotowa o parametrach nie niższych niż Bosch autodome IP 5000 HD typ NEZ5230   
w obudowie przeznaczonej do użytku zewnętrznego w zmiennych warunkach atmosferycznych   
wraz z uchwytem zwisowym do sufitu.

- 1 kamera obrotowa o parametrach nie niższych niż model kamery VG5-7230 Bosch z serii 7000 HD IP starlight, z funkcją Inteligent Video Analytics, w obudowie przeznaczonej do użytku zewnętrznego w zmiennych warunkach atmosferycznych wraz z uchwytem i adapterem   
do montażu ściennego narożnego.

- 2 kamery kopułkowe o parametrach nie niższych niż model Bosch NDN-932V03-IP,   
w obudowach producenta ww. kamer przeznaczonych do użytku zewnętrznego w zmiennych warunkach atmosferycznych, z obiektywami 3,8 – 13 mm, z funkcją Inteligent Video Analytics.

- 1 kamera kopułkowa o parametrach nie niższych niż model Bosch NDN-932V02-IP,   
z obiektywem 1,8 – 3 mm, z funkcją Inteligent Video Analytics, w obudowie producenta   
ww. kamery przeznaczonej do użytku zewnętrznego w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Każde z dostarczanych urządzeń musi być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż   
w ciągu 2017 roku.

Wykonawca przez okres dwóch lat od dostawy będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony gwarancyjnej każdego dostarczanego sprzętu.