Załącznik Nr 1 do SWZ

**Zmiana z dnia 06.12.2022 r.**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   
dla zadnia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9**

**Pojazd osobowo-dostawczy, 5-9 miejsc od 1 do 9 szt.**

***\*-Zmiana lub dodanie tekstu.***

1. Podwozie samochodu z silnikiem o mocy min. 110KM, pojemności min. 1,90 i nie większym niż 2,2l, silnikiem diesla spełniającym w dniu odbioru obowiązujące przepisy o czystości spalin   
   - Euro 6.
2. Rok produkcji: 2022, pojazd fabrycznie nowy.
3. Długość pojazdu fabrycznego: 520cm +/- 7%.
4. Wysokość pierwotna pojazdu: 195cm +/- 3%.
5. Skrzynia biegów: manualna, minimum 6-stopniowa.
6. DMC: w przedziale 2800kg - 3200kg.
7. Minimalna ładowność: 800kg.\*
8. Napęd: przedni.
9. Gwarancja producentach najmniej na 2 lat z minimalnym limitem przebiegu 100 000 km.
10. Drzwi boczne przesuwne z prawej strony.
11. Dostęp do tyłu pojazdu – klapa lub drzwi.
12. Ilość siedzeń: od 5 do 9 siedzeń - każdy pojazd może mieć inną ilość siedzeń o ile ilość mieści się w podanym przedziale; fotele ze zintegrowanymi zagłówkami oraz z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa.
13. Przestrzeń pasażerska wykończona panelami plastikowymi bocznymi oraz podsufitką.
14. Na wysokości siedzeń przeszklenie.
15. Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego.
16. Fabryczny auto alarm z niezależnym zasilaniem lub pojazd wyposażony w alarm montowany   
    w ASO.\*
17. Radio fabryczne, głośniki.
18. Dywaniki gumowe dla I rzędu siedzeń.
19. Koła/opony: wielosezonowe.
20. Poduszka powietrzna: min. dla kierowcy.
21. Centralny zamek sterowany pilotem, minimum 2 kluczyki z funkcją zdalnego sterowania.
22. Koło zapasowe pełnowymiarowe w koszu wraz z zestawem narzędzi z podnośnikiem.
23. Gniazdo 12V: w kabinie kierowcy.
24. Prędkościomierz z licznikiem kilometrów, obrotomierz.
25. Oznakowanie:
26. na każdym z dłuższych boków (nad tylnym nadkolem): znak PCK o średnicy 50cm   
    - naniesiony na stałe/naklejony,
27. na tylnych drzwiach (centralnie, w górnej części drzwi): znak PCK o średnicy 50cm   
    - naniesiony na stałe/naklejony,
28. na masce pojazdu: znak PCK o średnicy proporcjonalnej do powierzchni i nie większy niż 40cm - naniesiony na stałe/naklejony.

Opis znajdujący się w tabeli powyżej zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe) jakie musi spełnić oferowany samochód osobowy, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

**Sporządził:**

**Rafał Sakowski.**