**Gabloty ogłoszeniowe opis przedmiotu zmówienia**

Format gabloty 150cm x 100cm x 3 cm - 19 sztuk

Typ gabloty wisząca wewnętrzna.

Gabloty wykonane z profili aluminiowych o gr. 3 cm anodowanych na kolor srebrny.

Drzwi gabloty otwierane na bok , wyposażone w zamek patentowy.

Profile są połączone ze sobą za pomocą półokrągłych głowic z tworzywa sztucznego.

Zastosowane w drzwiach szkło hartowane / bezpieczne o grubości 4 mm.

Drzwi szklane bezramkowe.

Dno gabloty płyta magnetyczna w kolorze białym - 15 sztuk.

Podłoże gabloty wykończone korkiem – 4 sztuki.

Fotografie referencyjnego modelu i rozwiązań konstrukcyjnych







