**Załącznik nr 2e do SWZ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejscowość, data

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DOSTAWY i MONTAŻU - WYCENA**

|  |  |
| --- | --- |
| Tytuł: | **„Rozbudowa UG oraz remizy OSP w Wielopolu Skrzyńskim wraz z zagospodarowaniem terenu”. Oznaczenie postępowania: RRz.271.16.2024.**  Część nr 5: Dostawa i montaż mebli niezbędnych do funkcjonowania rozbudowanego obiektu - dostawę i montaż mebli gabinetowych |
| Opis | Obejmuje dostawę i montaż mebli gabinetowych w budynkach Urzędu Gminy oraz remizy OSP w Wielopolu Skrzyńskim |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Podstawa | Opis | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość (netto) |
| **2,1** | kalkulacja własna | Szafa | kpl. | 1 |  |  |
| (PARAMETRY MINIMALNE) |
| 280x50cm, wysokości 270cm |
| • System jezdny do frontów przesuwnych wykonany na podzespołach aluminiowych malowanych proszkowo, kolor aluminium, |
| • Blokada wózków przeciw wypadaniu z torów, |
| • Wymagana dożywotnia gwarancja na system jezdny |
| • Fronty przesuwne |
| • Zamki, |
| • Wymiar frontów (szerokość) podany łącznie z uchwytem drzwi przesuwnych |
| • Tor jezdny dolny + tor górny |
| • Wózek dolny łożyskowany |
| • Wózek górny łożyskowany |
| • Szczotka odbojowa przeciw kurzowa |
| • Korpus zewnętrzny – płyta wiórowa grubość 36mm |
| • Obrzeże korpusu zewnętrznego ABS grubość 2,0mm |
| • Korpus wewnętrzny- płyta wiórowa 18mm |
| • Obrzeże korpusu wewnętrznego ABS grubość 0,5mm |
| • Korpus zewnętrzny skręcany konfirmatem 6,4mm x 70mm |
| • Korpus wewnętrzny skręcany konfirmatem 6,4 x 50mm |
| • Stopka meblowa regulowana do dużych obciążeń H-100 |
| • System zastosowanych okuć meblowych z dożywotnią gwarancją, |
| część na ubrania |
| - minimum 6 półek |
| **2,2** | kalkulacja własna | Regał zamykany szerokość 130cm, głębokości 50cm wysokości 85cm (PARAMETRY MINIMALNE) | kpl. | 1 |  |  |
| -powierzchnia : wykonanie front: płyta meblowa w naturalnej okleinie (fornir) , szkło hartowane - czarny połysk  -wykonanie korpus: zew.: płyta meblowa w naturalnej okleinie (fornir) np.dębowej |
| - minimum 1 półka |
| Kolorystyka zostanie wybrana przez Zamawiającego przed dokonaniem zlecenia zamówienia z palety udostępnionej przez Wykonawcę |
| **2,3** | kalkulacja własna | Szafka wisząca szerokość 130cm, głębokości 40cm wysokości 60cm (PARAMETRY MINIMALNE) płyty laminowanej o gr. 28 mm | kpl. | 1 |  |  |
| wykończone obrzeżem o gr. 2 mm |
| 1 półka , wykonany z płyty laminowanej , o gr. 18 mm. |
| Kolorystyka zostanie wybrana przez Zamawiającego przed dokonaniem zlecenia zamówienia z palety udostępnionej przez Wykonawcę |
| **2,4** | kalkulacja własna | Biurko typu L na wymiar dłuższy bok 240cm, krótszy bok 180cm, szerokość blatu 80 bok dłuższy, szerokość blatu 60 bok krótszy , wysokość 76cm (PARAMETRY MINIMALNE) płyta meblowa w naturalnej okleinie (fornir) | kpl. | 1 |  |  |
| wykończone obrzeżem o gr. 2 mm  blat- płyta wiórowa grubość 32mm |
| Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę (na systemie jezdnym) wykonana z płyta meblowa w naturalnej okleinie (fornir) o gr. 18 mm, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Kontenerek z 1 półką i 1szufladą - na kółkach z hamulcem, wykonany z płyty laminowanej , o gr. 18 mm. |
| Kolorystyka zostanie wybrana przez Zamawiającego przed dokonaniem zlecenia zamówienia z palety udostępnionej przez Wykonawcę. |
| **2,5** | kalkulacja własna | Biurko typu L na wymiar dłuższy bok 280cm, krótszy bok 180cm, szerokość blatu 80 bok dłuższy, szerokość blatu 60 bok krótszy , wysokość 76cm (PARAMETRY MINIMALNE), płyta meblowa w naturalnej okleinie (fornir) | kpl. | 1 |  |  |
| Wykonanie front: l, szkło hartowane - czarny połysk l  blat- płyta wiórowa grubość 32mm |
| Wykonanie korpus: zew.: płyta meblowa w naturalnej okleinie dębowej (fornir), wew.: płyta meblowa w dekorze drewnopodobnym |
| Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę (na systemie jezdnym) wykonana Kontenerek z 1 półką i 1szufladą - na kółkach z hamulcem, wykonany z drewna litego |
| Kolorystyka zostanie wybrana przez Zamawiającego przed dokonaniem zlecenia zamówienia z palety udostępnionej przez Wykonawcę. |
| **2,6** | kalkulacja własna | Stół konferencyjny | kpl. | 1 |  |  |
| SPECYFIKACJA (PARAMETRY MINIMALNE) |
| wymiary szerokość : min100cm , długość min 230cm, wysokości 750 mm, |
| liczba miejsc: min. 6  blat- płyta wiórowa grubość 32mm |
| - kolor - kolorystyka zostanie wybrana przez Zamawiającego przed dokonaniem zlecenia zamówienia z palety udostępnionej przez Wykonawcę |
| powierzchnia stołu: wykonanie : lite drewno, szkło hartowane - czarny połysk |
| Wykonanie korpus: zew.: płyta meblowa w naturalnej okleinie (fornir) np.dębowej |
| Ramy wykonane z profilu stalowego o grubości 3 mm, pokrytego lakierem w kolorze czarnym lub drewna litego |
| **2,7** | kalkulacja własna | Regał biurowy | kpl. | 1 |  |  |
| SPECYFIKACJA (PARAMETRY MINIMALNE) |
| - wymiary głębokość : min. 50cm , długość min 200 cm, wysokości 86 cm, |
| -powierzchnia : wykonanie front: płyta meblowa w naturalnej okleinie (fornir) , szkło hartowane - czarny połysk |
| -wykonanie korpus: zew.: płyta meblowa w naturalnej okleinie (fornir) np.dębowej |
| - minimum 1 półka |
|  |  | **RAZEM netto** | | | |  |
|  |  | **Podatek VAT** | | | |  |
|  |  | **Razem brutto** | | | |  |

Przed przystąpienie do realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek zweryfikować wymiary poprzez wykonanie pomiarów kontrolnych pomieszczeń. Dostawę i montaż mebli będzie możliwy po wykonaniu prac podstawowych  
z części 1 (Część nr 1 - Rozbudowa budynku UG oraz remizy OSP w Wielopolu Skrzyńskim z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych) w porozumieniu z wykonawcą tej części zamówienia oraz **po akceptacji przez Zamawiającego przedstawionych specyfikacji mebli**. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania harmonogramu dostaw w celu skoordynowania z pracami budowlanym. Na podstawie harmonogramu Wykonawca jest zobowiązany do dostaw mebli etapami (po zakończeniu części remontu, rozbudowy) . Cena powinna zwierać również montaż mebli. Kolorystyka mebli zostanie wybrana przez Zamawiającego przed dokonaniem zlecenia zamówienia z palety udostępnionej przez Wykonawcę. Półki w szafach przystosowane do przechowywania segregatorów A4. **Wszystkie szafy i kontenerki zamykane na zamek (każdy zamek 2 szt. klucza). Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności mebli biurowych z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Kwalifikowany, osobisty lub zaufany podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*