### Parametry zestawu: Kamera IP Dahua wraz z uchwytem parapetowym i uchwytem kamery

* ***Kamera kulista wandaloodporna IP firmy Dahua o parametrach   
  nie niższych niż: obiektyw: 2,7-13,5 – Motozoom, wielkość   
  matrycy: 5 Mpx, zasięg oświetlenia IR: 40m, prędkość transmisji   
  strumienia głównego 25 kl/s, zasilanie PoE, obudowa***

***metalowowa koloru białego.***

* ***Metalowy uchwyt parapetowy koloru białego z mocowaniem   
  umożliwiającym obrócenie o wymiarach nie mniejszych niż   
  długość wysięgu: 820 cm, wysokość wysięgu: 800 cm***
* ***Uchwyt kamery na słup DKS-105 koloru białego z regulowanym   
  zakresem słupka o średnicy 30-120 mm***