**Zestawienie Systemów**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **nazwa systemu** | **elementy** |
| **Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych Pomorzany ul. Tama Pomorzańska 8** |
| 1. | SSP | - centralka Polon 4200 1 szt. - czujka DUR4046 40 szt.- ręczny ostrzegacz ROP 4001 6 szt.- sygnalizator SAK7 4 szt.- element kontrolno-sterujący EKS 4001 3 szt.- sygnalizator optyczno-akustyczny SAOZ Pd 1 szt.- zasilacz przeciwpożarowy Merawex ZSP135DR 1 szt. |
| 2. | SO | - centralka RZN 4402 K 1 szt.- przycisk oddymiania 1 szt.- siłownik wrzecionowy 600 1 szt. |
| 3. | SG silosy osadu (2szt.) | - termostat RT 120 2x2 szt.- elektrozawór 2 szt.- przewody rurowe, dysze 2 kpl.- reduktor 1 szt.- butle z azotem 12 szt. |
| **Budynek administracyjny ul. Golisza 10** |
| 4. | SO klatka A | - centralka RZN4416M 1 szt.- czujka OSD23 2 szt.- przycisk ręczny ostrzegacz pożaru RT42 1 szt.- przycisk ręczny ostrzegacz pożaru RT42ST 1szt.- przycisk przewietrzania SLT42U 1 szt. - siłownik KA32/700 5 szt.- siłownik KA32/600 5 szt. |
| 5. | SO klatka B | - centralka RZN4404K 1 szt.- czujka OSD23 2 szt.- przycisk ręczny ostrzegacz pożaru RT42 1 szt.- przycisk ręczny ostrzegacz pożaru RT42ST 1szt.- siłownik KA32/800 1 szt.- siłownik KA32/700 2 szt. |
| 6. | SG serwerownia(instalacja gaszenia gazem FM200)  | - centralka Esser 8010 1 szt. - czujka dymu x? szt.- przycisk start-stop x? szt.- zasilacz przeciwpożarowy Merawex 1 szt.- zasilanie podstawowe i awaryjne 1 kpl.- system wczesnej detekcji dymu Wagner  Titanus Top Sens 1 szt. - elektrozawór 1 szt.- klapa odciążająca/odcinająca x? szt.- zbiorniki z gazem x? szt. |
| 7. | SSP pomieszczenie archiwum i UPS | - centralka Polon 4100 1 szt. - czujka DUR4043 25 szt. - przycisk ROP4001M 1 szt. - sygnalizator akustycznySAL4001 1 szt.  |
| **ZPW Miedwie - Nieznań** |
| 8. | SSP filtry węglowe | - centralka /8 stref/ Siemens FC123-ZA 1 szt. - czujka opytczno-termiczna OH 320C 24 szt.- przycisk ROB DM1131/MTE320C 3 szt.- sygnalizator akustyczny SA-K5 1 szt. |
| **Zaplecze techniczne ul. Golisza 8** |
| 9. | SO klatka A | - centralka RZN4404K 1 szt. - czujka DOR40 1 szt. - przycisk oddymiania RT45 2 szt. - przycisk przewietrzania PP 1 szt. - klapa z siłownikiem 1 szt. |
| 10. | SO klatka B1 | - centralka RZN4404K 1 szt. - czujka DOR40 1 szt. - przycisk oddymiania RT45 2 szt. - przycisk przewietrzania PP 1 szt. - klapa z siłownikiem 1 szt. |
| 11. | SO klatka B2 | - centralka RZN4404K 1 szt. - czujka DOR40 1 szt. - przycisk oddymiania RT45 2 szt. - przycisk przewietrzania PP 1 szt. - klapa z siłownikiem 1 szt. |
| 12. | SO klatka C | - centralka RZN4404K 1 szt. - czujka DOR40 1 szt. - przycisk oddymiania RT45 2 szt. - przycisk przewietrzania PP 1 szt. - klapa z siłownikiem 1 szt. |
| **ZPW Pomorzany ul. Szczawiowa 9-14** |
| 13. | SO | - centralka Mercor MCR9705-S 1 szt.- czujka DOR40 2 szt.- przycisk oddymiania RPO 1 3 szt.- przycisk przewietrzania PP 1 szt. - klapa z siłownikiem Mercor 1 szt. |
| **Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych Zdroje ul. Wspólna 43** |
| 14. | SG silos osadu | - termostat RT123/017-5220 2 szt.- termostat RT108/017-5060 6 szt. - elektrozawór 1 szt.- przewody rurowe, zawiesia , zraszacze 1 kpl. |
| 15. | SG suszarnia osadu | - elektrozawór 1 szt. - termostat RT108/017-5060 2 szt. - butle z azotem 8 szt.- manometry 3 szt. - przewody rurowe 1 kpl. |

**Zamawiający Wykonawca**