**Załącznik nr 4B do SWZ**

**Nr postępowania 20/21**

# Wykaz konfiguracji zaoferowanego pojazdu pod pojazd osobowy służbowy w wersji osobowo – terenowy z napędem 4x4 (Pickup)

**OŚWIADCZENIE**

Ja, niżej podpisany .....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz ....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

oświadczam, iż zaoferowany przeze mnie pojazd:

…………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(marka, typ, wariant, wersja, nazwa handlowa\*)

spełnia poniższe warunki:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagany przez Zamawiającego parametr** | **J. m.** | **Wartość** | **Spełnia/nie spełnia**  **lub podać wartość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Rodzaj silnika | - | Silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający co najmniej normę emisji spalin EURO 6 | Spełnia/nie spełnia |
|  | Maksymalna moc netto silnika (według danych pkt. 27 świadectwa zgodności WE) | kW | min. 140 | …………………..  kW |
|  | Prędkość maksymalna (według danych z pkt. 29 świadectwa zgodności WE) | km/h | min. 170 | ………….…….. km/h |
|  | Maksymalny moment obrotowy (według deklaracji producenta) | Nm | min. 450 | ……………….… Nm |
|  | Rozstaw osi (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE) | mm | min. 3000 | ……………….… mm |
|  | Długość całkowita pojazdu (według danych z pkt. 5 świadectwa zgodności WE) | mm | min. 5200 | ……………….… mm |
|  | Pojemność skokowa silnika (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE) | cm3 | min. 1900 | ……………….… cm3 |
|  | Pojemność przestrzeni bagażowej | mm | min. dł./szer./wys.  1500/1500/450 | ………………..…… |
|  | Liczba siedzeń do przewozu pasażerów 5 | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Skrzynia biegów automatyczna z niemniej niż 6 biegami do przodu | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Napęd 4x4 | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Kierownica po lewej stronie | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser) |  | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Regulacja kolumny kierowniczej: góra – dół (płaszczyzna pionowa) | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Manualnie sterowany fotel kierowcy, manualnie sterowany fotel pasażera | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Poduszki gazowe przednie i boczne co najmniej dla kierowcy i dysponenta, kurtyny powietrzne boczne obejmujące swym działaniem przestrzeń przedziału I i II. | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Kurtyny powietrzne boczne obejmujące swym działaniem przestrzeń przedziału I i II | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Hak holowniczy demontowalny (wiązki elektryczne i gniazdo 13-pin) | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Wyciągarka o uciągu min. 3 tony | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Elektroniczny asystent siły hamowania | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Elektroniczny system siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | System stabilizacji toru jazdy ESP | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Reflektory przednie w technologii LED | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdu (posiadające homologację), wbudowane w zderzak, spojler | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | System audio zintegrowany z wyświetlaczem zabudowanym na desce rozdzielczej o przekątnej ekranu min. 7,0 | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Min. dwa komplety kluczyków do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Oświetlenie I i II rzędu siedzeń. | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby drzwi przednich i tylnych z możliwością ich blokowania z miejsca kierowcy | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Podgrzewane fotele przednie |  | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Klimatyzacja | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Zamykana osłona przestrzeni ładunkowej chroniąca ładunek przed uszkodzeniami i warunkami atmosferycznymi | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Komplet kół ze stopów lekkich z ogumieniem letnim z obręczami z fabrycznej oferty producenta pojazdów. | szt. | 4 / Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Komplet kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) | szt. | 4 / Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Pojazd musi posiadać koło zapasowe | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu muszą być zgodne z pkt. 35 świadectwa zgodności WE | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-„ na masie) | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Rodzaj nadwozia - PICKUP | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Reduktor | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Wszystkie drzwi przeszklone | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Tempomat | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Komputer pokładowy | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Liczba drzwi 4 szt. | szt. | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Komplet dywaników gumowych dla I – II rzędu siedzeń | szt. | 4 / Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Ramka pod tablicę rejestracyjną | szt. | 2 / Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Rok produkcji | - | 2021 | Spełnia/nie spełnia |
|  | Gaśnica proszkowa 1kg. | szt. | 1 / Wymagane | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Apteczka samochodowa z wyposażeniem | szt. | 1 / Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Trójkąt ostrzegawczy | szt. | 1 / Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Młotek do rozbijania szyb z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa | szt. | 2 / Wymagane | Spełnia/nie spełnia |

\* - wpisać zgodnie z nazewnictwem w homologacji pojazdu.

**Oświadczam, że pozostałe wyposażenie jest zgodne z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Pojazdu.**

Oświadczam, że stacje obsługi przeznaczone do świadczenia usług przeglądów gwarancyjnych znajdują się pod wymienionymi poniżej adresami:

* + - 1. ………………………………………………………………………………………………………….. odległość od miasta …………………………………… ……….... km

*nr rejestru komórki zaopatrującej: ………………………*