{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":38,"n_cols":10,"rows_kept":38,"merged":[[1,1,1,3],[1,6,1,9],[2,6,2,9],[3,6,3,9],[4,1,4,9],[5,1,5,9],[6,1,6,9],[7,1,7,9],[8,1,8,9],[9,1,9,9],[10,1,10,9],[11,1,11,9],[12,1,12,9],[13,1,13,9],[14,1,14,9],[15,1,15,9],[16,1,16,9],[17,1,17,9],[18,1,18,9],[19,1,19,9],[20,1,20,9],[21,1,21,9],[22,1,22,9],[23,1,23,9]]}
[]
[null,"Numer referencyjny sprawy: TZ.280.51.2021",{"$nulls":4},"Załącznik nr 2 do SWZ"]
[{"$nulls":6},"Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.280.51.2021"]
[{"$nulls":6}," z dnia ...................................  "]
[null,"Formularz cenowy"]
[null,"1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy akcesoriów jednokrotnego użytku do posiadanego przez zamawiającego generatora Force Triad z systemem zamykania naczyń Ligasure, zwanych dalej wyrobami."]
[null,"2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie:"]
[null,"- dostarczyć Zamawiającemu do używania generator z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie na Centralny Blok Operacyjny - 2 szt"]
[null,"- dostarczyć Zamawiającemu do używania generator z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie na Centralny Blok Operacyjny Położniczo- Ginekologiczny - 1 szt"]
[null,"- dostarczyć Zamawiającemu do używania generator z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie na Blok operacyjny Otolaryngologii - 1 szt"]
[null,"zwanej dalej urządzeniami."]
[null,"3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe."]
[null,"4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotne"]
[null,"5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:"]
[null," - nazwa wyrobu, nazwa producenta,"]
[null,"- kod partii lub serii wyrobu,"]
[null,"-  wyraźnie oznakowany rozmiar,"]
[null,"- oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,"]
[null,"- oznakowanie CE,"]
[null," - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów."]
[null,"Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego."]
[null,"6.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną  niezwłocznie  przekazane  zamawiającemu, na  jego  pisemny  wniosek."]
[null,"7. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:\n- poszczególne dostawy wyrobów realizować niezwłocznie  po otrzymaniu zamówienia jedk nie pozniej niz w terminie okreslonym w umowie."]
[null,"8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnią z poniższą kalkulacją:"]
[]
["Lp.","\nPrzedmiot zamówienia","Jednostka\nmiary","Ilość","Cena jednostkowa netto","Wartość netto\n6= 4 x 5","Stawka \nVAT %","Cena jednostkowa brutto\n8= 9 / 4","Wartość brutto\n9 = 6 + 7","PRODUCENT/  Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["1.","Uchwyt monopolarny z elektrodą nożową powleczoną silikonem, trzema przyciskami: cięcie, koagulacja i trybem Valleylab pozwalającym na jednoczesne cięcie z koagulacją przy zachowaniu minimalnego rozprzestrzenienia termicznego, regulacją mocy z uchwytu, przewodem o długości 4,6 m, złączem kompatybilnym z posiadanym przez zamawiającego generatorem  Force Triad oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm","szt",40]
["2.","Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z posiadanym przez zmawiającego generatorem Force Triad","szt",48]
["3.","Narzędzie do zabiegów laparoskopowych jak i otwartych, do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość do wyboru 37cm, 23 cm oraz 44 cm, trzon obracany o 350 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki zagięte o dł. 20 mm z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z posiadanym przez zamawiajacego generatorem Force Triad \n","szt",290]
["4.","Bezpieczna elektroda neutralna z klejem elektroprzewodzącym, jednokrotnego użytku, z dzielonym stykiem o szerokości 4 cm, kompatybilna z systemem kontroli przylegania do ciała pacjenta zapobiegającym poparzeniu pacjenta w miejscu jej przylegania, zawierająca grubą warstwę żelu co doskonale wypełnia wszelkie nierówności skóry dopasowując się całą swoją powierzchnią do ciała pacjenta i zapewniającą prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta.\nWymiary płytki: wysokość 12 cm, szerokość 18,50 cm, duża powierzchnia przylegania o wysokim wskaźniku rozpraszania ciepła 222,00 cm2","szt",300]
["5.","Laparoskopowa Elektroda Drutowa, Haczyk L lub J typu CleanCoat, 36 cm, powlekana","szt",100]
["6.","Narzędzie  do posiadanego przez zamawiającego generatora Force Triad. Jednorazowe, sterylne, długość elektrody 16-17mm, długość 19cm, z przewodem, wbudowanym nożem, aktywowany ręcznie lub nożnie, pakowane pojedyńczo","szt",80]
["7.","Narzędzie do posiadanego przez zamawiającego generatora Force Triad. Jednorazowe, sterylne, długość elektrody 20-21 mm, długość 21 cm, z przewodem, wbudowanym nożem, aktywowany ręcznie","szt",80]
["8.","Zestaw do histerektomii waginalnej kompatybilny z generatorem Force triad składający się z:\n-elektroda jednokrotnego użytku wpinana do wielarozowych kleszczyków o długości 25cm z przewodem, kompatybilna z systemem zamykania naczyń do 7mm z nożem wbudowanym w elektrodę. Długość linii cięcia 22,3mm\n- elektroda jednokrotnego użytku czynna z trzema przyciskami aktywacji energii monopolarnej i regulatorem suwakom do zmiany mocy. Ostrze elektrody powleczone silikonem ze złączem szcześciokątnym. Długość przewodu 4,6m\n- elektroda jednoktrotnego użytku bierna z kablem  2,7m","szt",360]
["9.","Trokar do zabiegów torakochirurgicznych 5,5mm do narzędzi laparaskopowych- trokar jednorazowego użytku","szt",24]
["10.","Trokar do zabiegów torakochirurgicznych 10,5mm do narzędzi laparaskopowych- trokar jednorazowego użytku ","szt",24]
[{"$nulls":4},"RAZEM :"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}