Materiał Wiry ul. Południowa.

1. Rura kanalizacji tłocznej dn 110x6,6mm PE 100 SDR 17 PN 10 w odcinkach 12m – 40 szt
2. Kolano elektrooporowe dn 110 45stopni SDR 17 PN 10 – 8 szt.
3. Mufa elektrooporowa dn 110 SDR 17 PN 10 – 2 szt.
4. Studnia rewizyjna z wyposażeniem – 1 szt. – zgodnie z załącznikiem

Zamawiający dopuszcza zamówienie częściowe materiałów.

Transport Wiry, ul. Pułudniowa.