**Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu**

**Dostawa aparatu fotograficznego wraz z obiektywem do wideoblogów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie nr 1 Dostawa aparatu fotograficznego „lustrzanki cyfrowej” z obiektywem– 1 sztuka** | | | |
| **Producent i model i/lub nazwa kodowa pozwalająca na identyfikację sprzętu:** | |  | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | | **Parametry oferowanego sprzętu** |
| Matryca | APS-C lub 1 cal, nie mniejsza jak: 22,2 x 14,8 mm | |  |
| liczba pikseli | Nie mniej jak 20 mln | |  |
| Szybkość zdjęć w serii: | Nie mniej jak 7 kl./s. | |  |
| Rozdzielczość filmów: | 3840 x 2160 | |  |
| Rozdzielczość maksymalna: | 6000 x 4000 | |  |
| Typ migawki | szczelinowa, mechaniczna, elektroniczna | |  |
| Lampa błyskowa: | wbudowana | |  |
| Wyświetlacz LCD | TAK | |  |
| obsługa RAW: | TAK | |  |
| złącza i porty: | Wejście mikrofonowe 3.5 mm, Wi-Fi, micro USB 2.0, mini HDMI , Bluetooth, dodatkowe wejścia na karty pamięci: SD, SDHC, SDXC. | |  |
| Obiektyw | Zmiennoogniskowy o dużej jasności | |  |
| Inne opcje | - lekki i kompaktowy korpus nie cięższy jak 350 g  -optyczna stabilizacja obrazu,  - redukcja szumów;  - czas pracy na baterii min. 40 minut;  - możliwość prowadzenia bezprzewodowego streamingu na żywo | |  |
| W zestawie | - kompatybilny zasilacz sieciowy, którego można używać do zasilania aparatu z gniazda ściennego,  - akumulator  - ładowarka do akumulatora | |  |

**Dostawa aparatu fotograficznego wraz z obiektywem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie nr 2 Dostawa aparatu fotograficznego „lustrzanki cyfrowej” z obiektywem– 1 sztuka** | | | |
| **Producent i model i/lub nazwa kodowa pozwalająca na identyfikację sprzętu:** | |  | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | | **Parametry oferowanego sprzętu** |
| Matryca | APS-C, nie mniejsza jak: 22,2 x 14,8 mm | |  |
| Liczba pikseli | Nie mniej jak: 24 mln | |  |
| Szybkość zdjęć w serii: | Nie mniejsza jak: 7 kl./s. | |  |
| Rozdzielczość filmów: | Nie mniejsza jak: 3840 x 2160 | |  |
| Rozdzielczość maksymalna: | Nie mniej jak: 6000 x 4000 | |  |
| Typ migawki | szczelinowa, mechaniczna, elektroniczna | |  |
| Lampa błyskowa: | wbudowana | |  |
| Wyświetlacz LCD | TAK | |  |
| Obsługa RAW: | TAK | |  |
| Złącza i porty: | Wejście mikrofonowe 3.5 mm, Wi-Fi, micro USB 2.0, mini HDMI , Bluetooth, dodatkowe wejścia na karty pamięci: SD, SDHC, SDXC. | |  |
| Obiektyw | 18-135mm f/3.5-5.6 ze stabilizatorem obrazu | |  |
| Inne opcje | - Wbudowany system czyszczący matrycę, - optyczna stabilizacja obrazu | |  |
| W zestawie | - kompatybilny zasilacz sieciowy, którego można używać do zasilania aparatu z gniazda ściennego,  - akumulator  - ładowarka do akumulatora | |  |

**Dostawa oryginalnych akumulatorów kompatybilnych z aparatami Canon EOS 2000D, EOS 1100D, EOS 4000D**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie nr 3 Dostawa oryginalnych akumulatorów kompatybilnych z aparatami Canon EOS 2000D, EOS 1100D, EOS 4000D– 6 sztuk** | | | |
| **Producent i model i/lub nazwa kodowa pozwalająca na identyfikację sprzętu:** | |  | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | | **Parametry oferowanego sprzętu** |
| Napięcie | 7,4 V | |  |
| Pojemność | Nie mniej jak: 860 mAh | |  |
| Technologia | litowo-jonowa | |  |