**Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu**

**Dostawa aparatu fotograficznego wraz z obiektywem do wideoblogów**

|  |
| --- |
|  **Zadanie nr 1 Dostawa aparatu fotograficznego „lustrzanki cyfrowej” z obiektywem– 1 sztuka** |
| **Producent i model i/lub nazwa kodowa pozwalająca na identyfikację sprzętu:** |  |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Parametry oferowanego sprzętu** |
| Matryca | APS-C lub 1 cal, nie mniejsza jak: 22,2 x 14,8 mm |  |
| liczba pikseli | Nie mniej jak 20 mln |  |
| Szybkość zdjęć w serii: | Nie mniej jak 7 kl./s. |  |
| Rozdzielczość filmów:  | 3840 x 2160 |  |
| Rozdzielczość maksymalna:  | 6000 x 4000 |  |
| Typ migawki | szczelinowa, mechaniczna, elektroniczna |  |
| Lampa błyskowa: | wbudowana |  |
| Wyświetlacz LCD | TAK |  |
| obsługa RAW: | TAK |  |
| złącza i porty:  | Wejście mikrofonowe 3.5 mm, Wi-Fi, micro USB 2.0, mini HDMI , Bluetooth, dodatkowe wejścia na karty pamięci: SD, SDHC, SDXC. |  |
| Obiektyw | Zmiennoogniskowy o dużej jasności |  |
| Inne opcje | - lekki i kompaktowy korpus nie cięższy jak 350 g -optyczna stabilizacja obrazu,- redukcja szumów;- czas pracy na baterii min. 40 minut;- możliwość prowadzenia bezprzewodowego streamingu na żywo |  |
| W zestawie | - kompatybilny zasilacz sieciowy, którego można używać do zasilania aparatu z gniazda ściennego,- akumulator- ładowarka do akumulatora |  |

**Dostawa aparatu fotograficznego wraz z obiektywem**

|  |
| --- |
|  **Zadanie nr 2 Dostawa aparatu fotograficznego „lustrzanki cyfrowej” z obiektywem– 1 sztuka** |
| **Producent i model i/lub nazwa kodowa pozwalająca na identyfikację sprzętu:** |  |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Parametry oferowanego sprzętu** |
| Matryca | APS-C, nie mniejsza jak: 22,2 x 14,8 mm |  |
| Liczba pikseli | Nie mniej jak: 24 mln |  |
| Szybkość zdjęć w serii: | Nie mniejsza jak: 7 kl./s. |  |
| Rozdzielczość filmów:  | Nie mniejsza jak: 3840 x 2160 |  |
| Rozdzielczość maksymalna:  | Nie mniej jak: 6000 x 4000 |  |
| Typ migawki | szczelinowa, mechaniczna, elektroniczna |  |
| Lampa błyskowa: | wbudowana |  |
| Wyświetlacz LCD | TAK |  |
| Obsługa RAW: | TAK |  |
| Złącza i porty:  | Wejście mikrofonowe 3.5 mm, Wi-Fi, micro USB 2.0, mini HDMI , Bluetooth, dodatkowe wejścia na karty pamięci: SD, SDHC, SDXC. |  |
| Obiektyw | 18-135mm f/3.5-5.6 ze stabilizatorem obrazu |  |
| Inne opcje | - Wbudowany system czyszczący matrycę, - optyczna stabilizacja obrazu |  |
| W zestawie | - kompatybilny zasilacz sieciowy, którego można używać do zasilania aparatu z gniazda ściennego,- akumulator- ładowarka do akumulatora |  |

**Dostawa oryginalnych akumulatorów kompatybilnych z aparatami Canon EOS 2000D, EOS 1100D, EOS 4000D**

|  |
| --- |
|  **Zadanie nr 3 Dostawa oryginalnych akumulatorów kompatybilnych z aparatami Canon EOS 2000D, EOS 1100D, EOS 4000D– 6 sztuk** |
| **Producent i model i/lub nazwa kodowa pozwalająca na identyfikację sprzętu:** |  |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Parametry oferowanego sprzętu** |
| Napięcie | 7,4 V |  |
| Pojemność | Nie mniej jak: 860 mAh |  |
| Technologia | litowo-jonowa |  |