**ZADANIE 2 ZAKUP LINY DYNAMICZNEJ**

 **1. Lina dynamiczna potrójnie certyfikowana**

* Typ liny: dynamiczna
* Średnica: 8.9mm
* liczba rwań (UIAA - 80kg): 6 / 18 / 30
* przesuw koszulki: 0mm
* siła graniczna: 9.9 / 7.3 / 11.8 kN
* wydłużenie w użyciu: **6.8 /** **8.6 / 5.3**
* wydłużenie przy pierwszym odpadnięciu (%): 29 / 26 / 25
* Certyfikacja: EN 892:2012+A1:2016 + UIAA
* Materiał : Poliamid/Aramid
* Długość: 70m
* Kolor: 4x w kolorze przeważającym ciemnym oliwkowym 4x w kolorze przeważającym szarym
* Certyfikat: lina pojedyncza, lina podwójna, lina bliźniacza
* Zwiększona odporność na przecięcie przez krawędź
* Zastosowana impregnacja

Zdjęcie poglądowe

