**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 szt. urządzeń wielofunkcyjnych A4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu na koszt własny i dokona jego rozładunku, wniesienia i uruchomienia w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław. Wykonawca dostarczy przedmiotowy sprzęt w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | Typ urządzenia | Fabrycznie nowe kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 |
|  | Przeznaczenie produktu | Do biura i korporacji |
|  | Technologia druku | Atramentowa, kolorowa |
|  | Maksymalna gramatura papieru | 250 g/m² |
|  | Obsługiwany typ nośnika | Papier zwykły  Papier fotograficzny  Papier matowy |
|  | Obsługiwane formaty nośników | A4  A5  A6  B5  DL  Formaty niestandardowe  C6 |
|  | Rodzaje podajników papieru | Tacka |
|  | Podajnik papieru | 250 arkuszy |
|  | Liczba podajników papieru | 1 |
|  | Szybkość druku w kolorze | min. 9 str./min |
|  | Szybkość druku w mono | min. 15 str./min |
|  | Maksymalna rozdzielczość druku | 4800 x 1200 dpi |
|  | Drukowanie bez marginesów | Tak |
|  | System stałego zasilania atramentem (CISS) | Tak |
|  | Druk dwustronny (dupleks) | Automatyczny |
|  | Funkcja faksu | Tak |
|  | Skaner | Tak |
|  | Maksymalny format skanu | A4 |
|  | Szybkość skanowania | min. 7,5 s |
|  | Podajnik dokumentów skanera | Tak (ADF) |
|  | Wyświetlacz | Wbudowany |
|  | Interfejsy | USB  Wi-Fi  LAN (Ethernet)  Bluetooth |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający  Trzy butelki z czarnym tuszem  Butelka z błękitnym tuszem  Butelka z purpurowym tuszem  Butelka z żółtym tuszem  Czarna głowica drukująca  Trójkolorowa głowica drukująca |
|  | Wymiary | Nie większe niż 454x250x441mm. Pozwalające użytkować urządzenie na biurku. |
|  | Gwarancja | Standardowa 12 miesięczna,  Zaawansowana wymiana w ciągu 1-2 dni;  Wsparcie przez infolinię i Internet;  Części, robocizna i dostawa w pakiecie. |