**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI VII**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** |
| **Urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt.** |
| 1 | **Rodzaj urządzenia** –urządzenie wielofunkcyjne A3, drukarka kolorowa, kserokopiarka kolorowa, skaner kolorowy. |
| 2 | **Technologia druku** – laserowa lub LED, kolor. |
| 3 | **Obsługiwane rozmiary nośników** – minimum: A3, A4.  |
| 4 | **Prędkość druku i kopiowania A4 w czerni i kolorze** – minimum 25 str./min. |
| 5 | **Prędkość druku i kopiowania A3 w czerni i kolorze** – minimum 15 str./min. |
| 6 | **Prędkość skanowania kolor i czerń (simplex/duplex)** – minimum (100/200) obrazów na minutę. |
| 7 | **Rozdzielczość druku** – minimum 1200x1200 dpi. |
| 8 | **Rozdzielczość kopiowania** – minimum 600x600 dpi. |
| 9 | **Gramatura obsługiwanego papieru** –przynajmniej w zakresie od 52 do 256 g/m2. |
| 10 | **Formaty skanowanych plików** –JPEG; TIFF; PDF, kompaktowy PDF lub PDF z kompresją, szyfrowany PDF. |
| 11 | **Skanowanie do lokalizacji** – email, pamięć USB, FTP, SMB, WebDAV, obsługa LDAP. |
| 12 | **Wydruk** –automatyczny w standardzie urządzenia. |
| 13 | **Podajnik dokumentów z RADF lub ADF** – minimum 100 arkuszy A4/A3. |
| 14 | **Pojemność wejściowa papieru** –minimum 2 szuflady, każda o pojemności minimum 500 arkuszy A4/A3.  |
| 15 | **Podajnik boczny** – minimum 150 arkuszy A4/A3. |
| 16 | **Pojemność odbiornika na papier** – minimum 250 arkuszy. |
| 17 | **Języki opisu strony (emulacje)** –minimum PCL5c lub PCL5e, PCL6, PostScript 3. |
| 18 | **Interfejsy** – Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB. |
| 19 | **Zainstalowana pamięć systemowa** – minimum 8 GB. |
| 20 | **Możliwość rozbudowy** – możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły, np. finiszer, zszywacz, fax. |
| 21 | **Podstawa (oryginalna** – **producenta urządzenia)** – wraz z urządzeniem należy dostarczyć podstawę na kółkach z drzwiczkami, wyprodukowaną przez producenta oferowanego urządzenia. |
| 22 | **Pamięć urządzania (dysk twardy)** – minimum 256 GB SSD. |
| 23 | **Panel obsługi** –minimum 10’' LCD kolorowy, interfejs w języku polskim. |
| 24 | **Obsługiwane Systemy operacyjne** –minimum Windows 10, Windows Server 2012, Linux. |
| 25 | **Wyposażenie** – wraz z urządzeniem należy dostarczyć komplet materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego drukowania, na który składa się odpowiednio do wymogów producenta urządzenia co najmniej toner/tonery, bęben/bębny, pojemnik/pojemniki na zużyty toner lub inne materiały eksploatacyjne. Materiały muszą być oryginalne, markowane przez producenta urządzenia, pełnowartościowe, nowe a ich użycie nie może powodować utraty gwarancji na urządzenie. |
| 26 | **Funkcje zabezpieczające** – bezpieczny wydruk, filtrowanie IP, SSL3, TLS1.2, IPsec, szyfrowanie dysku AES256. |
| 27 | **Druk mobilny** – z iOS, Android. |
| 28 | **Zasilanie** – z sieci 230V. |
| 29 | **Gwarancja** – 24 miesiące. |